2::
0:

1:
Vitame Vas
2:
ABB Automation Technologies AB
3:
Kontrol
4:
Protok
5:
Chyba
6:
Zruste zmenu provozniho rezimu!\n
\n
\n
Prepnete volic provozniho rezimu\n
zpet na RUCNI
7:
Zmena provozniho rezimu
8:
Provozni rezim se zmenil\n
z RUCNI na AUTO.
9:
Provozni rezim se zmenil\n
z RUCNI na RUCNI S PLNOU RYCHLOSTI.
10:
Prosim, potvrdte stiskem OK.\n
\n
\n
(Kdyz stisknete Zrusit, volic provozniho\n
 rezimu se musi prepnout zpet na RUCNI)
11:
Pridrz pro beh!\n
\n
Ceka na stisk tlacitka\n
Pridrz-pro-beh.
12:
(c) Copyright 1993-2005
13:

14:

15:

16:
Stav
17:
\n
Nasledujici jednotky nejsou\n
synchronizovany.\n
Pro synchronizaci\n
stisknete Sync (v MOTORY ZAP).
18:
Nesynchronizovane jednotky!
19:
Jednotka          Stav
20:
Synchronizuje %s\n
\n
\n
Provedeno za chvili!
21:
Sync
22:
Nepridvana porucha.\n
Poznamenejte si vzniklou chybu\n
z uvedenym kodem a jeji okolnosti.
23:
Zkontrol./Zaznamenejte chybove hlaseni.\n
V pripade zamrznuti, provedte horky\n
start nebo opetovne instalujte system.
24:
Nepredvidana chyba
25:
INTERNI
26:
Signal(y) jsou blokovany.\n
Ponechat funkci blokovani\n
v AUTO rezimu?
27:
Aktualni stav neni zalozen\n
v hlavni rutine.\n
\n
Dokoncit prevedeni\n
do AUTO rezimu?
28:
\n
Pro opusteni AUTO rezimu\n
Prepnete prepinac na MANUAL\n
rezim.
29:
SLEEP
