%%%
  VERSION: 1
  LANGUAGE: ENGLISH
%%%

MODULE DPTEXT (SYSMODULE, NOSTEPIN, READONLY)

! ----------------
! $Revision: 1.6 $ 
! ----------------

!---------------------------------------
! G L O B A L  D A T A
!--------------------------------------- 

  CONST string Version_DPTEXT := "3.2.0";
! Description: 
! CONST string Version_XXXXXXXX := "1.2.3";
!
!          XXXXXXXX - Module name
!                 1 - version number  (changed of SEROP) 
!                 2 - revision number (changed of SEROP)
!                 3 - revision number (for external use)

!Error messages: header (max 24 char), reason (max 40 char), reason (max 40 char)

 CONST string stErrMess{21,3}:=[["dp01: Annostusvirhe","Ei mahdollista aloittaa ilman","On argumenttia."],
                                ["dp02: Annostusvirhe","Arvo DPUSER data:lle dp_fl1_corr","on yli rajojen."],
			        ["dp03: Annostusvirhe","Arvo DPUSER data:lle dp_fl2_corr","on yli rajojen."],
				["dp04: Annostusvirhe","Arvo flow1_type beaddata:ssa","on yli rajojen."],
				["dp05: Annostusvirhe","Arvo flow2_type beaddata:ssa","on yli rajojen."],
				["dp06: Annostusvirhe","Ei mahdollista käyttää kahta On","käskyä sekvenssissä."],
				["dp07: Annostusvirhe","Arvo fl1_delay equipdata:ssa","on yli rajojen."],
				["dp08: Annostusvirhe","Arvo fl2_delay equipdata:ssa","on yli rajojen."],
				["dp09: Annostusvirhe","Arvo ref_speed equipdata:ssa","on yli rajojen."],
				["dp10: Annostusvirhe","Arvo equip_no beaddata:ssa","on yli rajojen."],
				["dp11: Annostusvirhe","Odottamaton pysäytys.","Pysähtynyt kun annostus oli aktiivinen."],
				["dp12: Annostusvirhe","Tuntematon virhe annostelun aikana.",""],
				["dp13: Annostusvirhe","Arvo DPUSER data:ssa dp_nof_equip","on yli rajojen."],
				["dp14: Annostusvirhe","Arvo flow1 beaddata:ssa","on yli rajojen."],
				["dp15: Annostusvirhe","Arvo flow2 beaddata:ssa","on yli rajojen."],
				["dp16: Annostusvirhe","Arvo fl1_corr equipdata:ssa","on yli rajojen."],
				["dp17: Annostusvirhe","Arvo fl2_corr equipdata:ssa","on yli rajojen."],
				["dp18: Annostusvirhe","Ei mahdollista muuttaa laitetta","kesken merkkijonoa."],
				["dp19: Annostusvirhe","acc_max tai decel_max arvo","equipdata:ssa on liian alh."],
				["dp20: Annostusvirhe","Laskettu virtausarvo","on yli rajojen"],
				["dp21: Annostusvirhe","fl1_delay tai fl2_delay equipdata:ssa","on yli rajojen"]];

!Error message reason (max 40 char)
 CONST string stErrCont:="Annostus uud.käynnistyy seur. On käskyllä"; 
 CONST string stErrCont1:="Uudelleenkäynnistys (tyyppi 1) suoritetaan.";
 CONST string stErrCont2:="Uudelleenkäynnistys (tyyppi 2) suoritetaan.";
 CONST string stErrContLim:="dp_restart_type arvo yli rajojen.";

!Restart messages:
!                                 "<              40 char                 >"

 CONST string stRestartMess1{5}:=["Prosessi keskeytyi sauman",
                                  "aloituksen tai lopetuksen lähellä.",
                                  "Sauman laatu tarkistettava",
                                  "uud.käynnistyksen jälkeen!",
                                  "Val. Kysely muuttaaksesi uud.k. tyypiksi 1"];

 CONST string stRestartMess2{5}:=["Ei voi uud.käynnistää nyk. saumaa.",
                                  "Annostelu uud.käynistyy seuraavalla ON",
                                  "käskyllä.",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess3{5}:=["Ei voi uud.käynnistää nyk. saumaa",
                                  "Kuiva tai Märkä. Ennen uud.käynn. on",
                                  "mahdollista siirtää TKP taaksepäin",
                                  "radalle.",
                                  ""];
!
!The first line in stRestartMess4 is reduced to max 39 char. (Current key
!number will be added automatically).
!
 CONST string stRestartMess4{5}:=["Käytä ohjelmoitavaa painiketta numero: ",
                                  "TKP siirtyy taaksepäin radalle hitaasti",
                                  "sen ajan, kuin painiketta painetaan.",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess5{5}:=["Huom! Kun Taakse painetaan, siirtyy TKP ",
                                  "hitaasti taaksepäin radalla.",
                                  "Etäisyys on ennaltamääritelty DPUSERssa.",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess6{5}:=["Nyt on mahdollista uud.käynnistää",
                                  "nykyinen sauma Märkänä tai Kuivana.",
                                  "",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess7{5}:=["Ei ole mahdollista siirtää robottia taakse-",
                                  "päin radalla haluttua etäisyyttä.",
                                  "Nykyisestä paikasta on mahdollista",
                                  "uud.käynnistää Kuivana tai Märkänä.",
                                  ""];

!Restart push button texts:

 CONST string stQuery:=    "Kysely";
 CONST string stContinue:= "Jatka";
 CONST string stWet:=      "Märkä";
 CONST string stDry:=      "Kuiva";
 CONST string stBackward:= "Taakse"; 

ENDMODULE
