80::
0:
Kommunikointi
1:
Sarjakanava
2:
Nimi
3:
Baudinopeus
4:
Pariteetti
5:
Bittien lkm
6:
Stop bitt. lkm
7:
Protokolla
8:
Paikall IP Osoite
9:
Ulk. IP Osoite
10:
7
11:
8
12:
1
13:
2
14:
SLIP
15:
XONXOFF
16:
NONE
17:
300
18:
600
19:
1200
20:
2400
21:
4800
22:
9600
23:
19200
24:
38400
25:
none
26:
odd
27:
even
28:
ignore
29:
Nimi       Osoite       Baudinopeus
30:
Kanava
31:
Fyys. kanavat
32:
Tiedonsiirtoprotokollat
33:
Sovellusprotokollat
34:
Tyyppi
35:
FyKanava
36:
PorttiNo
37:
Nimi         Liitin
38:
Nimi          Tyyppi      FyKanava
39:
Nimi          Tyyppi     TiedonsProt.
40:
Tiedons. Prot.
41:
Lähetä start-up viesti
42:
TRUE
43:
FALSE
44:
on
45:
off
46:
Virtaus Ohjaus
47:
ServeriIPosoite
48:
Asenna kaikki
49:
Luotettu
50:
Paikall. polku
51:
Serveri polku
52:
Käyttäjä ID
53:
Ryhmä ID
54:
Kyllä
55:
Ei
56:
Näytä Ohj.Y:ssä
57:
Gateway
58:
Subnet maski
59:
Duplex
60:
Koko
61:
Puoli
62:
Salli SUBSCW
63:
Käyttäjänimi
64:
Salasana
65:
Liitin
66:
Ei yhtään
67:
RTS/CTS
68:
XON/XOFF
69:
MaxTiedKoko kB
