102::
0:
SYS_FEHLER:Spülinfodaten nicht zu öffnen
1:
SYS_FEHLER: EIO_UNIT AMA nicht zu öffnen
2:
SPÜLEN STARTUP SEQUENZ
3:
FEHLER: EIO_UNIT AMA nicht freigegeben
4:
EIO_UNIT AMA freigegeben
5:
Initialisierung Status:
6:
Einschalten Status:
7:
Spülen Status:
8:
Stabilisierung Status:
9:
Wartung Status:
10:
Fehler Status:
11:
NonEx Roboter
12:
Unbekannter Status
13:
Warten bis Sensoren fertig
14:
Warten auf hohen Luftfluß
15:
Timer
16:
Warten auf stabilen Luftfluß
17:
EExp Bereich gespült
18:
Weiter wenn Fehler beseitigt
19:
Warten auf AMA...
20:
Fehler in Signalinterface zu ACA
21:
Sensor Status:
22:
Spülen Low    High   High
23:
System Druck  Druck  Fluß
24:
Fehlercode
25:
Letzter Fehlercode
26:
Warnungscode
27:
Letzter Warnungscode
30:
Sekunden verbleiben
31:
Spüldruck zu niedrig.
32:
Spüldruck zu hoch.
33:
Unerwartet niedriger Spülfluß.
34:
Unerwartet hoher Spülfluß.
35:
Spültimer unterschiedlich
36:
Spültimer neu gestartet.
37:
Signal an Spülsystem 2.
38:
Spültimer Abweichung FW/HW.
41:
SpülInitTimer Fehler.
42:
Niedriger Spülfluß erwartet.
43:
Hoher Spülfluß erwartet.
51:
Luftversorg. kontr. und Leckagen suchen.
52:
Spüleinheit und Luftversorgung kontr.
53:
Spüleinheit, Luftversorg., Lecks kontr.
54:
Spüleinheit und Luftversorgung kontr.
55:
AEXB-Karte austauschen.
56:
System wird nochmals spülen.
57:
Dummystecker für Spülsystem 2 kontr.
58:
AEXB-Karte austauschen.
61:
Kontrolle Konfig.Stecker AEXB-Einheit.
62:
Spüleinheit und Luftversorgung kontr.
63:
Spüleinheit, Luftversorg., Lecks kontr.
70:
Fehler 71058
71:
Kein Kontakt mit E/A Einheit: ACA
72:
auf dem BASE Bus
73:
Kontrolle:
74:
1. ACA kontrollieren.
75:
2. Kabel kontrollieren.
76:
Roboter wird fortfahren zu booten in:
77:
Sekunden
78:
WARNUNG! NonEx-Stecker auf AEXB.
