80::
0:
Comunicacion
1:
Canal serie
2:
Nombre
3:
Baudios
4:
Paridad
5:
No de bits
6:
No de bits stop
7:
Protocolo
8:
Direccion local
9:
Direccion remota
10:
7
11:
8
12:
1
13:
2
14:
SLIP
15:
XONXOFF
16:
NINGUNO
17:
300
18:
600
19:
1200
20:
2400
21:
4800
22:
9600
23:
19200
24:
38400
25:
sin
26:
impar
27:
par
28:
ignorar
29:
Nombre   Canal        Baudios
30:
Canal
31:
Canal fisico
32:
Protocolo transmision
33:
Protocolo aplicacion
34:
Tipo
35:
CanalFis
36:
NroPort
37:
Nombre      Tipo        Canal
38:
Nombre      Tipo        CanalFisic
39:
Nombre      Tipo        Prot.Trans.
40:
Prot. Trans
41:
Envia mensaje arranque
42:
VERDAD
43:
FALSO
44:
on
45:
off
46:
Control RTS/CTS
47:
Direc IP servid
48:
Montar todo
49:
Fiable
50:
Camino local
51:
Camino servidor
52:
ID usuario
53:
ID grupo
54:
Si
55:
No
56:
Ver en U. Prog
57:
Gateway
58:
Mascara subred
59:
Duplex
60:
Full
61:
Half
62:
Habilita SUBSCW
63:
Nombre usuario
64:
Contraseņa
65:
Conector
66:
Ninguno
67:
RTS/CTS
68:
XON/XOFF
69:
TamMaxArch kB
