88::
36:
Die %s Instruktion\n
kann nicht abgearbeitet werden\n
wenn das System im\n
Stop-Zustand ist.
37:
Die Verbindung zum Objekt, auf\n
das die Instruktion %s\n
wartet, wurde gelöst.
38:
Instruktion erneut starten.
39:
Die Instruktion %s wurde\n
abgebrochen.\n
Die Ursache ist unbekannt.
40:
Anwender-Koord. Fehler\n
Zugriff auf koordiniertes Anwender-\n
Koordinatensystem nicht möglich.
41:
Keine Singlenummer definiert.
42:
Achsen Fehler\n
Single Achse ist nicht richtig\n
initialisiert.
43:
Eine andere %s Instruktion\n
wartet auf das Objekt.
44:
Eine andere %s Instruktion\n
wartet im Abstand zu dem Objekt.
45:
Die %s Instruktion hat\n
den Kontakt mit dem\n
Förderer verloren.
46:
Mech. Einheit ist kein -Single-
47:
Sensorprozess nicht korrekt initial.
48:
Der Sensor ist nicht aktiviert
49:
Der Conveyor ist nicht aktiviert
50:
Die %s Instruktion ist schon verbunden
51:
Der Parameter %s ist negativ
52:
Parameter positiv oder Null setzen
53:
Der Parameter %s\n
bewegt den Roboter aus dem\n
Arbeitsbereich heraus
54:
Wert verkleinern
