80::
0:
Komunikace
1:
Seriovy kanal
2:
Nazev
3:
Prenos rychlost v Bd
4:
Parita
5:
Pocet bitu
6:
Pocet stop bitu
7:
Protokol
8:
Mistni adresa (SLIP)
9:
Vzdalena adresa (SLIP)
10:
7
11:
8
12:
1
13:
2
14:
SLIP
15:
XONXOFF
16:
ZADNA
17:
300
18:
600
19:
1200
20:
2400
21:
4800
22:
9600
23:
19200
24:
38400
25:
zadna
26:
licha
27:
suda
28:
ignorovat
29:
Nazev    Kanal      Prenos rychl Bd
30:
Kanal
31:
Fyzicke kanaly
32:
Protokoly prenosu
33:
Protokoly aplikace
34:
Typ
35:
Fyzicky kanal
36:
Cislo portu
37:
Nazev       Typ         Kanal
38:
Nazev       Typ       Fyzicky kanal
39:
Nazev       Typ      Protokol prenosu
40:
Protokol prenosu
41:
Povolit system udalost
42:
ANO
43:
NE
44:
zap
45:
vyp
46:
Rizeni RTS/CTS
47:
Adresa serveru
48:
Instal vse
49:
Trusted
50:
Local Cesta
51:
Server Cesta
52:
Uzivatel ID
53:
Skupina ID
54:
Ano
55:
Ne
56:
Ukaz na OP
57:
Gateway
58:
Subnet mask
59:
Duplex
60:
Plny
61:
Polovicni
62:
Enable SUBSCW
63:
Uzivatel. jmeno
64:
Heslo
65:
Connector
66:
None
67:
RTS/CTS
68:
XON/XOFF
69:
MaxFileSize kB
