CALPEND::
100:
Erreur lecture périph.
101:
Capteur A mal connecté
102:
Mauvaise adresse capt A
103:
Capteur B mal connecté
104:
Mauvaise adresse capt B
105:
Pas de contact -> unité
106:
Erreur inattendue!
107:
Déf. COM2 incorrecte.
