102::
0:
SYS_FAIL: Nemuze otevrit opravne data
1:
SYS_FAIL: Nemuze otevrit EIO_UNIT AMA
2:
CISTICI START SEKVENCE
3:
CHYBA: EIO_UNIT AMA neni k dispozici
4:
EIO_UNIT AMA enabled
5:
Pocatecni stav:
6:
Start stav:
7:
Vyplachovaci rezim:
8:
Stabilizacni rezim:
9:
Rezim udrzby:
10:
Chybovy stav:
11:
NonEx robot
12:
Neznamy stav
13:
Cekani na pripravenost cidla
14:
Cekani na dostatecne proudeni vzduchu
15:
Casovac
16:
Cekani na stabilni proudeni vzduchu
17:
EExp area purged
18:
Pokracuje po odstraneni chyby
19:
Cekani na AMA...
20:
Chyba signalu rozhrani smerem k ACA
21:
Stav senzoru:
22:
Cisteni   Nizky   Vysoky    Vysoky
23:
System  Tlak  Tlak  Proudeni
24:
Kod chyby
25:
POsledni kod chyby
26:
Kod varovani
27:
Posledni kod varovani
30:
druhy vlevo
31:
Cistici tlak prilis nizky.
32:
Cistici tlak prilis vysoky.
33:
Nizky cistici prutok.
34:
Vysoky cistici prutok.
35:
Spatne nastaveny cas cisteni.
36:
Rozdil v casovaci cisteni.
37:
Restartovani cisticiho casovace.
38:
Signal na cisticim systemu 2.
41:
Ocekavan vysoky cistici prutok.
42:
Low purge flow expected.
43:
High purge flow expected.
51:
Zkontrolujte pripojeni vzduchu.
52:
Zkontrolujte cistici jednotku a vzduch.
53:
Zkontrolujte cist. jednotku a vzduch.
54:
Zkontrolujte cistici jednotku a vzduch.
55:
Zkontrol. init. casovac CMPU(10-998).
56:
Vymente CMPU kartu.
57:
System provede opetovne cisteni.
58:
Zkontrolujte pripojeni cist. syst. 2.
61:
Zkontrolujte cist. jednotku a vzduch.
62:
Check purge unit and air supply.
63:
Check purge unit, air supply and leaks.
70:
Chyba  71058
71:
Neni kontakt na karte I/O: ACA
72:
on bus BASE
73:
Kontrolni seznam:
74:
1. Zkontrolujte ACA
75:
2. Zkontrolujte kabely
76:
Robot bude pokracovat v butovani:
77:
druhy
78:
WARNING! There is a NonEx plug in AEXB
