81::
0:
aw_si
1:
Menetelmä
2:
Materiaali
3:
Kaasu
4:
Langan dimensio
5:
Kraaterintäyttö
6:
Raapaisualoitus
7:
Kuuma-aloitus
8:
Synerginen
9:
Jännite
10:
Langansyöttönopeus
11:
Lopull. langans. nopeus
12:
Lopull. jännite
13:
Kraat.täyttöaika
14:
Jälkipaloaika
15:
Kuuma-aloitus langannop
16:
Kuuma-aloitus jännite
17:
Kuuma-aloitus aika
18:
Dynaamiset ominaisuudet
19:
Rekist. tyyppi
20:
LoppuPulssi
21:
Pulssivirta
22:
Pulssiaika
23:
Taustavirta
24:
Taajuus
25:
Ka
26:
Lasku aika
27:
Ki
28:
LoppupulssiVirta
29:
Loppu jälkip.virta
30:
LoppuTaajuus
40:
Virta
51:
Lyhyt kaari
52:
Lyhytpulssi
53:
Spray kaari
61:
Fe
62:
Ss
63:
Ss Duplex
64:
AlMg 5356
65:
AlSi 4043
66:
MCW Fe
67:
FCW Fe
68:
BFCW Fe
69:
RFCW Ss
70:
MCW Ss
71:
RFCW Ss Duplex
72:
Ni Seos
73:
Käyttäjä Mater.1
74:
Käyttäjä Mater.2
75:
Käyttäjä Mater.3
76:
Käyttäjä Mater.4
91:
CO2
92:
Ar+20%CO2
93:
Ar+2%O2
94:
Ar
95:
He
96:
Ar+30%He+1%O2
97:
Ar+2%CO2
98:
Ar+3%CO2+1%H
99:
Ar+5%CO2
100:
Ar+5%CO2+5%O2
101:
Ar+32%He+3CO2+1H
102:
Ar+%8CO2
103:
Ar+23%CO2
104:
Ar+15%CO2+5%O2
105:
Ar+50%He
106:
Itse Suojattu
107:
Ar+16%CO2
108:
Ar+25%CO2
109:
Käyttäjä Kaasu 1
110:
Käyttäjä Kaasu 2
111:
Käyttäjä Kaasu 3
112:
Käyttäjä Kaasu 4
121:
0.6 mm
122:
0.8 mm
123:
1.0 mm
124:
1.2 mm
125:
1.4 mm
126:
1.6 mm
127:
2.0 mm
128:
2.4 mm
129:
1.0 mm Lo
130:
1.0 mm Hi
131:
1.2 mm Lo
132:
1.2 mm Hi
133:
0.9 mm
134:
Käytt Lankapaks1
135:
Käytt Lankapaks2
136:
Käytt Lankapaks3
137:
Käytt Lankapaks4
151:
3/127 inch
152:
4/127 inch
153:
5/127 inch
154:
6/127 inch
155:
7/127 inch
156:
8/127 inch
157:
10/127 inch
158:
12/127 inch
159:
5/127 inch Lo
160:
5/127 inch Hi
161:
6/127 inch Lo
162:
6/127 inch Hi
163:
4.5/127 inch
164:
Käytt Lankapaks1
165:
Käytt Lankapaks2
166:
Käytt Lankapaks3
167:
Käytt Lankapaks4
181:
Pois
182:
Päälle
183:
Lyhyt kra.täyttö
184:
PulssiKra.täyttö
211:
V
212:
A
213:
s
214:
ms
215:
%
216:
Hz
217:

218:
m/min
219:
mm/s
220:
ipm
221:
cm/min
250:
Ei dataa
251:

