55::
46:
Kan niet openen
47:
RAISE CODE:
48:
Bestand of serieel kanaal niet open
49:
Bestand of serieel kanaal is niet\n
geopend in een karakter gebaseerde mode.
50:
Bestand of serieel kanaal is niet\n
geopend in een binaire mode.
51:
Krijgt geen toegang tot bestand
52:
De parameter %s in
53:
is geen array.
54:
De output-buffer moet gespecificeerd\n
worden als een numerieke array
55:
is gespecificeerd als een negatieve\n
waarde.
56:
De parameter moet positief gemaakt\n
worden.
57:
Krijgt geen toegang tot
58:
tijd event generator
59:
signaal event generator.
60:
Een timeout onderbrak de uitvoering van
61:
Digitale input onderbrak uitvoering van
65:
Ontvangen data geen numeriek type
68:
Teveel leesaanvragen
76:
Het buffer element %i in
77:
ligt buiten 0-255.
78:
Alle elementen in de buffer moeten\n
liggen tussen 0-255
80:
ligt buiten de array.
88:
Niet open of geen serieel kanaal
89:
heeft geen goed data type
90:
non-value en semi-value types\n
mogen niet gebruit worden.
91:
niet gesloten
95:
Bestand of serieel kanaal is niet\n
geopend om te lezen.
96:
Bestand of serieel kanaal is niet\n
geopend om te schrijven.
98:
Verwacht type verschilt met gelezen type\n
in %s
99:
Een of meer bytes is niet goed gelezen.\n
de waarde van de gelzen dat kan niet\n
betrouwbaar zijn.
