81::
0:
aw_si
1:
Methode
2:
Werkstoff
3:
Schutzgas
4:
Drahtelektrode
5:
Endkraterfüllung
6:
Kratzstart
7:
Hotstart
8:
Synergie
9:
Schweißspannung
10:
Drahtvorschubgeschw.
11:
Endkraterdrahtvorsch.
12:
Endschweißspannung
13:
Endkraterfüllzeit
14:
Drahtrückbrennzeit
15:
Hotstartdrahtvorsch.
16:
Hotstartspannung
17:
Hotstartzeit
18:
Dynamik
19:
Tropfengröße
20:
Endpuls
21:
Pulsstrom
22:
Pulszeit
23:
Grundstrom
24:
Frequenz
25:
Ka
26:
Slope Zeit
27:
Ki
28:
Endpulsstrom
29:
Endgrundstrom
30:
Endfrequenz
40:
Schweißstrom
51:
Kurzbogen
52:
Kurzpuls
53:
Sprühbogen
61:
Fe
62:
Ss
63:
Ss Duplex
64:
AlMg5
65:
AlSi
66:
M.P.Fülldr.unleg.
67:
Rutil Fülldr.unleg.
68:
Basisch.Fülldr.unleg.
69:
RFC Fülldr.leg.
70:
M.P.Fülldr.leg.
71:
RFCW Ss Duplex
72:
Ni Alloy
73:
Anwender Material 1
74:
Anwender Material 2
75:
Anwender Material 3
76:
Anwender Material 4
91:
CO2
92:
Ar+20%CO2
93:
Ar+2%O2
94:
Ar
95:
He
96:
Ar+30%He+1%O2
97:
Ar+2%CO2
98:
Ar+3%CO2+1%H
99:
Ar+5%CO2
100:
Ar+5%CO2+5%O2
101:
Ar+32%He+3CO2+1H
102:
Ar+%8CO2
103:
Ar+23%CO2
104:
Ar+15%CO2+5%O2
105:
Ar+50%He
106:
Selbstschützend
107:
Ar+16%CO2
108:
Ar+25%CO2
109:
Anwender Gas 1
110:
Anwender Gas 2
111:
Anwender Gas 3
112:
Anwender Gas 4
121:
0.6 mm
122:
0.8 mm
123:
1.0 mm
124:
1.2 mm
125:
1.4 mm
126:
1.6 mm
127:
2.0 mm
128:
2.4 mm
129:
1.0 mm Lo
130:
1.0 mm Hi
131:
1.2 mm Lo
132:
1.2 mm Hi
133:
0.9 mm
134:
Anwend. Drahtgröße 1
135:
Anwend. Drahtgröße 2
136:
Anwend. Drahtgröße 3
137:
Anwend. Drahtgröße 4
151:
3/127 inch
152:
4/127 inch
153:
5/127 inch
154:
6/127 inch
155:
7/127 inch
156:
8/127 inch
157:
10/127 inch
158:
12/127 inch
159:
5/127 inch Lo
160:
5/127 inch Hi
161:
6/127 inch Lo
162:
6/127 inch Hi
163:
4.5/127 inch
164:
Anwend. Drahtgröße 1
165:
Anwend. Drahtgröße 2
166:
Anwend. Drahtgröße 3
167:
Anwend. Drahtgröße 4
181:
Aus
182:
Ein
183:
Kurzkraterfüllen
184:
Pulskraterfüllen
211:
V
212:
A
213:
s
214:
ms
215:
%
216:
Hz
217:

218:
m/min
219:
mm/s
220:
ipm
221:
cm/min
250:
Keine Daten
251:

