5::
0:
Joggning
1:
Rikta...
2:
Uppriktningen startas genom att röra\n
styrspaken.
3:
Rörelseövervakning...
4:
Verktyget kommer att riktas längs en\n
axel i koordinatsystemet "%s".
5:
Rörelseövervakning PÅ/AV\n
OBS! Fungerar endast vid jogg.
6:

7:
Enhet:
8:
Rörelse:
9:
Grupp:
10:
Koord:
11:
Verktyg:
12:
Objekt:
13:
Inkrementell:
14:
Välj önskat data i listan:
15:
Joggning
16:
Robot Pos:
17:

18:

19:
Linjär
20:
Omorient
21:
Axelvis
22:
x y z
23:
Motor
24:
Global
25:
Bas
26:
Verktyg
27:
Objekt
28:

29:

30:

31:

32:

33:

34:
2 1 3
35:
5 4 6
36:
4 5 6
37:
Position:
38:
Externa:
39:
Liten
40:
Medium
41:
Stor
42:
Global
43:
Bas
44:
Verktyg
45:
Objekt
46:
1 2 3
47:
Nej
48:
Liten
49:
Medium
50:
Stor
51:
1
52:
2
53:
Joggning kan inte\n
utföras vid\n
programkörning.
54:
Joggning kan inte\n
utföras i\n
automatiskt körsätt.
55:
Nytt
56:
Ändra
57:
Def.
58:
AnvDef
59:
AnvDef
60:
Rörelsetyp
61:
Inkrement...
62:
Användar-definierade inkrement
63:
Ändra variabla jog-inkrement värden för\n
de olika rörelsetyperna.\n

64:
Linjär:
65:
Robotaxlar:
66:
Omorientering:
67:
Externa axlar:
68:
Värde
69:
Samma som medium inkr.
70:
Gränser
71:
mm
72:
grd
73:
Joystick-lås:
74:
Inga
75:
Inga
76:
Rörelseövervaknings-läge:
77:
PÅ
78:
AV
79:
AbsAcc On
80:
Payload:
81:
load
82:
Preferences...
83:
Alternatives:
84:
Add
85:
Remove
86:
Default
87:
Customize the jogging window
88:
Deactivate...
89:
Deact
90:
Deactivate mechanical unit.
91:
To deactivate, select mechanical unit\n
and press Deact.
92:
No valid mechanical units are available.
93:
(Deact)
94:
Selection not valid.\n
The work object is moved by\n
a mechanical unit that\n
currently is deactivated.\n
\n
Press ENTER to proceed.
