88::
36:
%s käskyä ei voi suorittaa\n
kun järjestelmä on seis -tilassa
37:
Objekti, jota\n
käsky %s,\n
odotti on pudotettu
38:
Aja kasky uudelleen
39:
Käsky %s,\n
keskeytettiin tuntemattomasta syystä
40:
Käyttäjäkehysvirhe\n
Ei ole mahdollista saada koordinoitua\n
käyttäjäkehystä
41:
Single numeroa ei määritetty
42:
Akseli virhe\n
Single aks. ei ole initialisoitu oikein
43:
Toinen %s käsky\n
odottaa objektia
44:
Toinen %s käsky\n
odottaa etäisyyttä\n
objektille
45:
%s käsky on menettänyt\n
yhteyden kuljettimeen.
46:
 mek yksikkö ei ole single
47:
Anturiprosessia ei ole\n
initoitu kunnolla
48:
Anturia ei ole aktivoitu
49:
Kuljetinta ei ole aktivoitu
50:
%s käsky on jo liitetty
51:
Parametri %s on negatiivinen
52:
Aseta se positiiviseksi tai nollaksi
53:
Parametri %s pakottaa\n
robotin työalueen ulkopuolelle
54:
Pienennä arvoa
