102::
0:
SYS_FEJL: Kan ikke åbne rense info data
1:
SYS_FEJL: Kan ikke åbne EIO_UNIT AMA
2:
RENSE OPSTART SEKVENS
3:
FEJL: EIO_UNIT AMA IKKE aktiveret
4:
EIO_UNIT AMA aktiveret
5:
Begyndelses status:
6:
Opstart status:
7:
Skylnings status:
8:
Stabiliserings status:
9:
Vedligeholdelses status:
10:
Fejl status:
11:
NonEx robot
12:
Ukendt status
13:
Venter indtil sensorer er klar
14:
Venter på høj luftflow
15:
Timer
16:
Venter på stabil luftflow
17:
EExp område er renset
18:
Forsætter når fejl fjernes
19:
Venter på AMA...
20:
Fejl i signal interface imod ACA
21:
Sensor Status:
22:
Rense  Lav   Høj   Høj
23:
System Tryk  Tryk  Flow
24:
Fejl kode
25:
Seneste fejl kode
26:
Advarsels kode
27:
Seneste advarsels kode
30:
sekunder tilbage
31:
Rense tryk for lav.
32:
Rense tryk for høj.
33:
Uventet lav rense flow.
34:
Uventet høj rense flow.
35:
Rense timer afvigelse SW/FW.
36:
Rense timer genstartet.
37:
Signal på rense system 2.
38:
Rense timer afvigelse FW/HW.
41:
Rense initial timer fejl.
42:
Lav rense flow forventet.
43:
Høj rense flow forventet.
51:
Check luftforsyning og undersøg for læk.
52:
Check renseenhed og luftforsyning.
53:
Check renseenhed, luftforsyn og lækage.
54:
Check renseenhed og luftforsyning.
55:
Ændre AEXB board.
56:
System vil rense igen.
57:
Check dummy plug for rense system 2.
58:
Ændre AEXB board.
61:
Check konfig. konnektor på AEXB board.
62:
Check renseenhed og luftforsyning.
63:
Check renseenhed, luftforsyn og lækage.
70:
Fejl  71058
71:
Ingen kontakt med I/O enhed: ACA
72:
på bus BASE
73:
Check liste:
74:
1. Check ACA
75:
2. Check kabler
76:
Roboten vil fortsætte med at boot i:
77:
sekunder
78:
ADVARSEL! Der er et NonEx stik i AEXB
