92::
0:
Spotweld rapid text
1:
Service
2:
Skip
3:
svetsa igen
4:
Försök igen
5:
Bryt
6:
Servicerutin färdig
7:
SWSYS01: Olagligt övervakningsavbrott
8:
SWSYS02: Olagligt processavbrott
9:
SWSYS03: Internt fel, Felaktigt errno
10:
sw001: Felaktig spotdata
11:
sw004: Punktsvetsfel
12:
sw006: Svetsfel
13:
sw007: Felaktigt värde
14:
sw008: Preweld-fel
15:
sw009: Postweld-fel
16:
Felaktigt prog_no i spotdata
17:
Felaktigt tip_no i spotdata
18:
Felaktigt gun_pressure i spotdata
19:
Gun pressure ej nått
20:
Gun open timeout
21:
Weld_ready timeout
22:
Felaktigt datavärde: sw_parity
23:
sw010: Komm.fel:
24:
Weld timer kommunikationsfel, kan ej
25:
sända/ta emot data till/från svetsen
26:
timer. Kontrollera seriekommunikation!
27:
Punktsvetsutrustning
28:
sw011: Instruktionsfel
29:
Ingen svetsutrustning aktiverad
30:
Felaktigt equ_no i spotdata
31:
sw012: Task synch. error
32:
The process task is no longer synchro-
33:
Manual actions not possible in service!
34:
Current value
35:
Current robtarget:
36:
Weld aborted!
37:
Position has been skipped
38:
nized with the main task, move the PP
39:
to main or reduce the load of the system
201:
PUNKTSVETS-PARAMETRAR LADDAS
202:
PROGRAM LADDAS
203:
HEAT STEPPER LADDAS
204:
POSITIONS-PARAMETRAR LADDAS
205:
KRAFT-PARAMETERS LADDAS
206:
SLUT AV PARAMETRAR LADDAS
211:
Elektrodputsning behövs
212:
Elektrodbyte behövs
213:
Elektroderna är för slitna
214:
Gun first init behövs
215:
Fel i sendraw nummer
216:
Floppydisk-fel
220:
SWIT-fel
221:
SWIT-kort saknas
222:
Oväntad frekvens
223:
No thyristor conduction
224:
Thyristor-temperatur
225:
Thyristorer utan kraft
226:
Thyristor-kortslutning
227:
Ingen spänningsreferens
228:
Fas-skifte
229:
Kan inte mäta frekvens
230:
Programnummer
231:
Krävd ström för låg
232:
Krävd ström för hög
235:
uppmätt ström för låg
236:
uppmätt ström för hög
237:
Punkter utanför tolerans
240:
Max. ström för låg
241:
Min. ström för hög
242:
Ingen ström-mätning
245:
Analog utgångs-offset för hög
246:
Positions-sensor utanför gräns
247:
Absolut position förlorad
248:
Del saknas
250:
Power Off
255:
Begränsa position
256:
Ström mätning
