71::
0:
AWSvejs
1:
Juster svejs..
2:
Juster pendl...
3:
(Juster streng)
4:
(Just. fugeflg)
5:
Blokering...
6:
Bloker
7:
Frigør
8:
Annuler
9:
OK
10:
AW Blokering
11:
Bloker proces - Tryk Bloker
12:
Frigør proces - tryk Frigør
13:
Blokeret
14:
Proces
15:
x
16:

17:
Svejsn.
18:
Pendling
19:
Fugeflg.
20:
Svejs
21:
Pendle
22:
Fugeflg
23:
AW svejsejust.
24:
Ændre aktuel værdi
25:
Svejsedata
26:
Justering
27:
Aktuel
28:
Vælg data
29:
Oprindl.
30:
Forrige
31:
-
32:
+
33:
Genind.
34:
AW pendlejustering
35:
Pendledata
36:
Opdater
37:
Opdater oprindelig værdi
38:
Oprindelig
39:
Juster   Aktuel
40:
aw_inhibit
41:
weldBlocked
42:
weaveBlocked
43:
trackBlocked
44:
Strengdata
45:
Svejsedata
46:
Pendlingsdata
47:
Manual trådfødn..
48:
Gas til/fra...
49:
AW Manual trådfødn
50:
Fremfødning, tryk Frem
51:
Reversering, tryk Tilbage
52:
Trådfødning er igang så længe der
53:
Funktionstasten er aktiveret.
54:
Frem
55:
Tilbage
56:
(Frigør)
60:
bool
61:
Vælg AW system...
62:
System:
63:
Trin...
64:
AW justeringstrin
65:
Spænding:
66:
Afstand:
67:
Trådfødning:
68:
Svejsehastighed:
69:
Vælg AW system
70:
Aktuel_aw_data
71:
Aktuel_system_nr
72:
Aktuel_svejsning
73:
Aktuel_svejsnings_type
74:
Aktuel_streng
75:
Aktuel_streng_type
76:
Aktuel_pendling
77:
Aktuel_pendlings_type
78:
streng
80:
AW Man. gas til/fra
81:
Aktivering, tryk Gas til
82:
Gassen er til sålænge der
83:
Funktionstasten er aktiveret.
84:
Gas til
86:
 
87:
awproc_id
88:
ipm_id
89:
Bruger_data
100:
AW Manuel Sensor til/fra
101:
Aktiver sensor, tryk til
102:
Deaktiver sensor, tryk fra
103:
Til
104:
(Til)
105:
Fra
106:
(Fra)
107:
Y:
108:
Z:
109:
Gab:
110:
*****
111:
Sensorkoordinater
112:
Fuge:
113:
Sensor fejl\n
\n
   Kommunikations fejl
114:
Sensor fejl\n
\n
   General fejl
115:
Sensor fejl\n
\n
   Sensor optaget
116:
Sensor fejl\n
\n
   Ukendt kommando
117:
Sensor fejl\n
\n
   Ulovligt variabelnummer
118:
Sensor fejl\n
\n
   Ekstern alarm
119:
Sensor fejl\n
\n
   Kamerafejl
120:
Sensor fejl\n
\n
   Temperatur fejl
121:
Sensor fejl\n
\n
   Værdioverskridelse
122:
Sensor fejl\n
\n
   Kamera check fejl
123:
OK
124:
Sensor...
125:
(Sensor)
126:
Robotkoordinater
127:
Kalibrering:
140:
Målværdier..
141:
Opmålings værdier
142:
         Aktuel
143:
V
144:
A
145:
Spænding
146:
Strøm
147:
Ingen data
148:

149:
Oprindelig værdi er nul.\n
Genindstilling resulterer i, at\n
aktuelle værdi bliver nul.\n
\n
OK at genindstille?
150:
RotX:
151:
RotY:
152:
RotZ:
