RLDAP::
100:
Massima lunghezza stringa\n
parametro %.16s è di 5\n
caratteri.\n
Vedere specifiche\n
in %.16s.
101:
Verificare valore dato stringa.
102:
L'intervallo del parametro\n
%.16s è solo valido\n
da 1 - 4.\n
Vedere specifiche in %.16s.
103:
Verificare valore dato num.
104:
Segnale specificato %.16s\n
nell'istruzione %.16s\n
non ha riferimento.
105:
Verificare configurazione EIO.
106:
Segnali opzionali \%.6s e\n
\%.6s devono essere insieme.\n
Vedere specifiche in %.16s.
107:
Verificare il programma.
108:
Il parametro %.16s della\n
istruzione %.16s non è un\n
vettore.
109:
Verificare definizione dati.
110:
Dimensione del vettore dati\n
%.16s è troppo grande. Vedere\n
specifiche in %.16s.
111:
Verificare dichiarazione dati.
112:
Il vettore %.16s della\n
istruzione %.16s non è stato\n
definito correttamente.
113:
Verificare dati rispetto alle\n
specifiche.
114:
L'elemento vettore tempo evento\n
%.16s%.3s è inferiore a 0.\n
Vedere spec. in %.16s.
115:
Verificare dati evento tempo.
116:
Selettore dati %.16s nella\n
istruzione %.16s\n
non è valido.
117:
Verificare selettore rispetto alle\n
specifiche.
118:
Selettore %.16s nella\n
istruzione %.16s\n
non è valido.
119:
Verificare selettore rispetto alle\n
specifiche.
120:
Argomento opzionale mancante nella\n
istruzione %.16s. Deve essere\n
spec. \%.8s o \%.6s.
121:
Vedere specifiche per questa\n
 istruzione.
