RLDAP::
100:
Max stenglængde af parameteren\n
%.16s er 5 karakterer.\n
Se specifikation i %.16s.
101:
Check strengdata værdien.
102:
Område for parameter %.16s\n
kun gyldigt fra 1 - 4.\n
Se specifikation i %.16s.
103:
Check numdata værdien.
104:
Specificerede signal %.16s\n
i instruktionen %.16s\n
har ingen reference.
105:
Check EIO configurationen.
106:
Valgbare signaler \%.6s og\n
\%.6s skal bruges sammen.\n
Se specifikation i %.16s.
107:
Check  programmet.
108:
Inparameter %.16s i\n
instruktionen %.16s er ikke\n
en tabel.
109:
Check data definitionen.
110:
Dimensionen på dataet tabel\n
%.16s for stor. Se\n
specifikation i %.16s.
111:
Check datadeklarationen.
112:
Tabel %.16s i\n
instruktionen %.16s ikke\n
rigtig defineret
113:
Check dataet i hht.\n
specifikationen.
114:
Tabel elementet event time\n
%.16s%.3s mindre end 0.\n
Se spec. i %.16s.
115:
Check time event dataet.
116:
Dataselektor %.16s i\n
instructionen %.16s\n
er ugyldig.
117:
Check selektor i hht.\n
specifikationen
118:
Selector %.16s i\n
instruction en%.16s\n
ugyldig.
119:
Check selektor i hht.\n
specifikationen
120:
Manglende valgbart argument i\n
instruction %.16s. skal være\n
spec. \%.8s or \%.6s.
121:
Se specifikation for denne\n
instruktion.
