81::
0:
aw_si
1:
Metode
2:
Material
3:
Gas
4:
Tråddimension
5:
Kraterfyldning
6:
Krybestart
7:
Hotstart
8:
Synergi
9:
Spænding
10:
Trådhastighet
11:
Sluthast./tråd
12:
Slutspænding
13:
Kraterfyldningtid
14:
Efterbrændetid
15:
Hotstart trådhast.
16:
Hotstart spænding
17:
Hotstarttid
18:
Dynamic properties
19:
Reg. type
20:
Slutpuls
21:
Pulsstrøm
22:
Pulstid
23:
Baggrundsstrøm
24:
Frekvens
25:
Ka
26:
Slopetid
27:
Ki
28:
Slutpulsstrøm
29:
Slutbaggrundsstrøm
30:
Slutfrekvens
40:
Strøm
51:
Short arc
52:
Short pulse
53:
Spray arc
61:
Fe
62:
Ss (Rustfrit)
63:
Ss Duplex
64:
AlMg 5356
65:
AlSi 4043
66:
MCW Fe
67:
FCW Fe
68:
BFCW Fe
69:
RFCW Ss
70:
MCW Ss
71:
RFCW Ss Duplex
72:
Ni Alloy
73:
User Material 1
74:
User Material 2
75:
User Material 3
76:
User Material 4
91:
CO2
92:
Ar+20%CO2
93:
Ar+2%O2
94:
Ar
95:
He
96:
Ar+30%He+1%O2
97:
Ar+2%CO2
98:
Ar+3%CO2+1%H
99:
Ar+5%CO2
100:
Ar+5%CO2+5%O2
101:
Ar+32%He+3CO2+1H
102:
Ar+%8CO2
103:
Ar+23%CO2
104:
Ar+15%CO2+5%O2
105:
Ar+50%He
106:
Gasløs
107:
Ar+16%CO2
108:
Ar+25%CO2
109:
User Gas 1
110:
User Gas 2
111:
User Gas 3
112:
User Gas 4
121:
0.6 mm
122:
0.8 mm
123:
1.0 mm
124:
1.2 mm
125:
1.4 mm
126:
1.6 mm
127:
2.0 mm
128:
2.4 mm
129:
1.0 mm Lav
130:
1.0 mm Høj
131:
1.2 mm Lav
132:
1.2 mm Høj
133:
0.9 mm
134:
User Wire dim. 1
135:
User Wire dim. 2
136:
User Wire dim. 3
137:
User Wire dim. 4
151:
3/127 inch
152:
4/127 inch
153:
5/127 inch
154:
6/127 inch
155:
7/127 inch
156:
8/127 inch
157:
10/127 inch
158:
12/127 inch
159:
5/127 inch Lav
160:
5/127 inch Høj
161:
6/127 inch Lav
162:
6/127 inch Høj
163:
4.5/127 inch
164:
User Wire dim. 1
165:
User Wire dim. 2
166:
User Wire dim. 3
167:
User Wire dim. 4
181:
Fra
182:
Til
183:
Shortarc fyldn.
184:
Pulskraterfyldning
211:
V
212:
A
213:
s
214:
ms
215:
%
216:
Hz
217:

218:
m/min
219:
mm/s
220:
ipm
221:
cm/min
250:
Ingen data
251:

