88::
36:
La instruccion %s no se\n
puede ejecutar mientras\n
el sistema este en modo stop
37:
El objeto que la\n
instruccion %s,\n
esta esperando ha sido\n
descartado
38:
Ejecutar instruccion de nuevo
39:
La instruccion %s, se\n
interrumpio, motivo desconocido
40:
Error User frame\n
No es posible acceder al user frame\n
coordinado
41:
Numero single no definido
42:
Error de eje\n
El eje single no ha inic. correctamente
43:
Otra instruccion %s esta\n
esperando por el objeto
44:
Otra instruccion %s esta\n
esperando por una distancia\n
al objeto
45:
La instruccion %s ha\n
perdido el contacto\n
con el conveyor
46:
 unid.mec. no es un single
47:
El proceso sensor no ha\n
iniciado correctamente
48:
El sensor no esta activado
49:
El Conveyor no esta activado
50:
La %s instrución ya esta conectada
51:
El parámetro %s es negativo
52:
Póngalo positivo o a cero
53:
El parámetro %s fuerza el robot\n
fuera del area de trabajo
54:
Bajar el valor
