92::
0:
Punktsvejse tekst
1:
Service
2:
Skip
3:
Svejs
4:
Gentag
5:
Bryd
6:
Service rutine klar
7:
SWSYS01: Illegal supervision interrupt
8:
SWSYS02: Illegal proces interrupt
9:
SWSYS03: Intern fejl, Invalid fejlnr.
10:
sw001: Invalid punktdata
11:
sw004: Punktsvejse fejl
12:
sw006: Svejsefejl
13:
sw007: Invalid værdi
14:
sw008: Forsvejse fejl
15:
sw009: Eftersvejse fejl
16:
Ugyldigt prog_no, (0 to sw_prog_max)
17:
Ugyldigt tip_no, (1, 2, 12, 21)
18:
Ugyldig gun_pressure, (1 to 4)
19:
Punktsvejse tryk ikke opnået
20:
Punktsvejs åben timeout
21:
Weld_ready timeout
22:
for sw_parity (0=ingen ,1=ulige ,2=lige)
23:
sw010: Komm. fejl:
24:
Svejse tid kommunikations fejl,kan ikke
25:
sende/modtage data til/fra svejse
26:
timer. Check den serielle borbindelse!
27:
Punktsvejse udstyr
28:
sw011: Instruktion fejl
29:
Ingen punktsvejse udstyr aktiveret
30:
Invalid equ_no i spotdata
31:
sw012: Task synch. fejl
32:
Proces task er ikke længere synkron
33:
Manuel aktion ikke mulig i service!
34:
Strømværdi
35:
Strøm robtarget:
36:
Svejsning afbrudt!
37:
Position er sprunget over
38:
til main task, flyt PP
39:
til main eller reducer lasten på system
201:
GUN PARAMETER LOADING
202:
PROGRAM LOADING
203:
HEAT STEPPER LOADING
204:
POSITION PARAMETER LOADING
205:
FORCE PARAMETERS LOADING
206:
END OF PARAMETERS LOADING
211:
Tips dressing kræves
212:
Tips changing kræves
213:
Tips wear for stor
214:
Punktsvejsnings første initial kræves
215:
Fejl i sendraw nr.
216:
Floppy disk fejl
220:
SWIT FEJL:
221:
SWIT board mangler
222:
Uventet frekvens
223:
Ingen thyristor forbindelse
224:
Thyristor Temperatur
225:
Thyristor uden spænding
226:
Thyristor kortsluttet
227:
Ingen Spændingsreference
228:
Fase skift
229:
Umuligt at måle frekvens
230:
Program nummer
231:
Forespurgte strøm for lav
232:
Forespurgte strøm for høj
235:
Målte strøm for lav
236:
Målte strøm for høj
237:
Punkter ude af tolerance
240:
Max. Strøm for lav
241:
Min. strøm for høj
242:
Ingen strømmåling
245:
Analog Output offset for høj
246:
Positions sensor udenfor grænse
247:
Absolut position er mistet
248:
Mangel på dele
250:
Power Off
255:
Grænse position
256:
Strøm måling
