2::
0:

1:
Velkommen til
2:
ABB Automation Technology Products AB
3:
Check
4:
Log
5:
Fejl
6:
Fortryd ændring af drifttilstand\n
\n
\n
Skift til MANUEL på tilstands-\n
vælgeren
7:
Ændring af driftstilstand
8:
Driftstilstand ændret fra\n
MANUEL til AUTO.
9:
Driftstilstand ændret fra\n
MANUEL til MANUEL FULD HASTIGHED.
10:
Tryk OK for ændring af driftstilstand.\n
\n
\n
(Hvis fortryd, drej tilstandsvælgeren\n
 skal tilbage til MANUEL)
11:
Hold-To-Run!\n
\n
Venter på at Hold-To-Run\n
tasten bliver aktiveret.
12:
(c) Copyright 1993-2002
13:

14:

15:

16:
Status
17:
\n
Følgende enheder er\n
ikke synkroniseret.\n
For at synkronisere,\n
tryk Synkr (i MOTORS ON).
18:
Enheder er ikke synkroniseret!
19:
Enhed             Status
20:
Synkroniserer %s\n
\n
\n
Klar om et øjeblik!
21:
Synkr
22:
Uforudset fejl er opstået.\n
Angiv fejlen med følgende kode\n
og beskriv omstændighederne
23:
Check/gem alle fejllogge.\n
Hvis fortsættelse ej mulig, udfør\n
en varmstart eller genstart systemet.
24:
Uforudset fejl
25:
INTERN
26:
Nogle af signaler er blokeret.\n
Skal signalerne være blockeret\n
i automatisk tilstand?
27:
Nuværnde stak er ikke\n
baseret på main rutine.\n
\n
Fortsæt overgang til\n
automatisk tilstand?
28:
\n
For at forlade AUTO\n
tilstand - drej tilstands-\n
vælgeren over i MANUEL.
29:
SLEEP
