80::
0:
Kommunikation
1:
Seriekanal
2:
Namn
3:
Data hast
4:
Paritet
5:
Antal bitar
6:
Antal stoppbitar
7:
Protokoll
8:
Lokal adress
9:
Fjärradress
10:
7
11:
8
12:
1
13:
2
14:
SLIP
15:
XONXOFF
16:
Inget
17:
300
18:
600
19:
1200
20:
2400
21:
4800
22:
9600
23:
19200
24:
38400
25:
ingen
26:
udda
27:
jämn
28:
ignore
29:
Namn     Kanal       Datahast.
30:
Kanal
31:
Fysiska kanaler
32:
Transmissionsprotokoll
33:
Applikationsprotokoll
34:
Typ
35:
Fys.Kanal
36:
PortNr
37:
Namn        Typ         Kanal
38:
Namn        Typ         Fys.kanal
39:
Namn        Typ         Trans Prot.
40:
Trans Prot.
41:
Skicka start-up meddel
42:
TRUE
43:
FALSE
44:
på
45:
av
46:
RTS/CTS Control
47:
Server Address
48:
Montera alla
49:
Trusted
50:
Lokal Path
51:
Server Path
52:
User ID
53:
Group ID
54:
Ja
55:
Nej
56:
Visa på P-Lådan
57:
Gateway
58:
Subnet mask
59:
Duplex
60:
Full
61:
Half
62:
Enable SUBSCW
63:
Username
64:
Password
65:
Connector
66:
None
67:
RTS/CTS
68:
XON/XOFF
69:
MaxFileSize kB
