1::
0:

1:
Passwort Eingabe!
2:
Service
3:
Programmierer
4:
Andere Fenster
5:
"%s" Passwort notwendig\n
zur weiteren Bearbeitung.
6:
Bediener
7:
Zugriff
8:
ProgOderServ
9:
Diskette geändert!\n
Der Inhalt der Diskette wurde\n
seit letztem Lesen geändert.\n
\n
Inhalt neu Lesen?
10:
Datei
11:
Bearb.
12:
 Ansicht
13:
 Spezial
14:
Widerrufen
15:
Ausschneiden
16:
Kopieren
17:
Einfügen
18:
Suchen...
19:
Gehe zu...
20:
Gehe zum Anfang
21:
Gehe zum Ende
22:
Seite vor
23:
Seite zurück
24:
Öffnen...
25:
Speichern unter...
26:
Drucken...
27:
Voreinstellungen...
28:
 OK
29:
 Abbruch
30:
 Text
31:
Ja
32:
Nein
33:
Hinzu
34:
Vstecke
35:
Löschen
36:
Zeigen
37:
Medium
38:
-->
39:
Öffnen
40:
Text...
41:
789456123-0.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ+'<>*/,?=& :_[](){}%\"
42:
789456123-0.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+'<>*/,?=& :_[](){}%\"
43:
a->A
44:
A->a
45:
Info
46:
Name eingeben!
47:
Name:
48:
Speichermedium=
49:
Neu Verz
50:
Name für Verzeichnis eingeben!
51:
Allgemeine
52:
Interne
53:
Warnung!
54:
Weiter mit ENTER!
55:
mm
56:
Grd
57:
789456123_0_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_
58:
Ausschn
59:
Kopie
60:
Einfüg
61:
Start
62:
Vorwts
63:
Rückwts
64:
Kont
65:
Zykl
66:
 Instr
67:
kontinuierlich
68:
zyklisch
69:
instruktionsweise
70:
unsynchronisiert
71:
789456123_0_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_
72:
789456123_0_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_
73:
Ein Name muß mit einem\n
Buchstaben z.B. ABB oder\n
abb beginnen!\n
\n
Weiter mit ENTER!
74:
Parameter
75:
Programm
76:
Prg Modul
77:
Sys Modul
78:
Fehler Log
79:
Log
80:
Verzeichnis
81:
Aufwärts
82:
Verzeichnis leer
83:
unbekannt
84:
Funktion
85:
Anwender Ebene
86:
Bestätigen
87:
Funktion    Anw. Ebene  Bestätigen
88:
Nicht auf der Bahn!\n
Der Roboter wurde bewegt\n
nach Programm Stop.\n
Soll der Roboter nach dem\n
-Start- zurück zur Bahn?
89:
Nein
90:
Ja
91:
Modul
92:
NeuLese
93:
Programmabarbeitung
94:
DruckDatei
95:
Warten!\n
ProgrammServer wird bereits\n
von einem anderen Client\n
benutzt.
96:
Konvert Programm
97:
Konv Prog Mod
98:
Konv System Mod
99:
Programmierbare Tasten
100:
Taste       Typ         Verbindung
101:
Taste
102:
Typ
103:
Verbindung
104:
Taste betätigt
105:
keine
106:
Eingang
107:
Ausgang
108:
Interrupt
109:
Umschalt
110:
Setzen 0
111:
Setzen 1
112:
Betät/Lösen
113:
Pulsen
114:
größer 0 aber kleiner max. Last
115:
Wählen
116:
Offset Wert
117:
                    SchiPos Aktuell
118:
SchiPos
119:
Keine Daten
120:
Info
121:
Position
122:
robtarget:=
123:
o_
124:
Ein
125:
Aus
126:
Arcitec Daten
127:
\n
Bitte Warten!\n
Medium wird gelesen...!
128:
Zulässig in Auto
130:
Task Umschaltung
131:
Task aus Liste wählen, mit OK betätigen.
132:
Name             Status      Typ
133:
Aktual.
134:
Uninit
135:
Fertig
136:
Abarbeitung
137:
Gestoppt
138:
??
139:
Normal
140:
Statisch
141:
Semistatisch
142:
Aktuelle Task auswählen...
143:
Nächster Schritt -Rückwts-\n
führt zu -Vorwärtsbewegung-\n
des Roboters.
144:
Nächster Neustart ist ein P-START!\n
Wollen Sie die Steuerung neu starten.\n
\n
Fortfahren OK?
145:
Nächster Neustart ist ein P-START!\n
Ungespeicherte Module vorhanden!\n
Neustart löscht die Module ohne sie zu\n
speichern. Namen der Module im Log.\n
Fortfahren OK?
146:
Die Programmkonfiguration wird beim\n
nächsten Neustart aktualisiert.\n
Wollen Sie die Steuerung neu starten.\n
\n
Fortfahren OK?
147:
Die Programmkonfiguration wird beim\n
nächsten Neustart aktualisiert. Unge-\n
speicherte Module vorhanden! Neustart\n
löscht die Module ohne sie zu speichern.\n
Namen der Module im Log. Fortfahren OK?
148:
Warnung!\n
Das System ist zur Anzeige von\n
max. %d Dateien konfiguriert.\n
Nicht alle Dateien in diesem\n
Verzeichnis werden angezeigt.
149:
Dateien im Verz.
