CompactArcText::
0:
CompactArc tekst tabel
1:
Las
2:
Herstel
3:
Service
4:
Lasfout!
5:
Klaar!
6:
Fout in vorige las is niet afgehandeld
7:
Maak een cyclus zonder lassen
8:
Benaderings positie fout zonder lassen
20:
Las waarde:
21:
Las param:
22:
Voltage:
23:
Draad snelh:
24:
Snelh:
25:
Las param. fout
26:
Gewenste waarde:
27:
Herst. Max waarde:
28:
Herst. Min waarde:
29:
Las parameter:
30:
Geen las herst.
31:
Geen herstel!
32:
Service fout
33:
Rout. niet aanw.
