54::
27:
schreibgeschützt
28:
ungültig für digitale Schreiboperation
29:
ungültig für analoge Schreiboperation
30:
ungültig für digitale Leseoperation
31:
ungültig für analoge Leseoperation
42:
ungültig für eine Aliasoperation
43:
Kein zugriff auf
44:
-time event- Generator.
46:
E/A Signal nicht lesbar.\n

47:
E/A Signal nicht schreibbar.\n

48:
Konfigurationsfehler für E/A Signal.\n

49:
E/A Signal-Konfigurtion oder\n
Alias-Definition kontrollieren.
50:
E/A Signal nicht lesbar\n
%s in Einheit %s.\n

51:
E/A Signal nicht schreibbar\n
%s in Einheit %s.\n

56:
Die Verzögerungszeit muss positiv sein.
