102::
0:
SYS_FAIL: Données purge inaccessibles
1:
SYS_FAIL: EIO_UNIT AMA inaccessible
2:
Séquence lancement purge
3:
ERREUR: EIO_UNIT AMA NON active
4:
EIO_UNIT AMA active
5:
Etat Initialisation:
6:
Etat MST:
7:
Etat Vidage:
8:
Etat Stabilisation:
9:
Etat Maintenance:
10:
Etat Défaut:
11:
Robot inex
12:
Etat inconnu
13:
Attente capteurs prêts
14:
Attente haut débit d'air
15:
Timer
16:
Attente débit d'air stable
17:
Zone EExp purgée
18:
Reprise après suppression défaut
19:
Attente AMA...
20:
Défaut interface signal vers ACA
21:
Etat capteur:
22:
Syst.  Press. Press. Débit
23:
Purge  Basse  Haute  Haut
24:
Code d'erreur
25:
Dernier code d'erreur
26:
Code avertisst
27:
Dernier code avertisst
30:
secondes restantes
31:
Pression de purge trop basse.
32:
Pression de purge trop haute.
33:
Débit purge bas inattendu.
34:
Débit purge haut inattendu.
35:
Timer de purge: divergence SW/FW.
36:
Timer de purge relancé.
37:
Signal du système de purge 2.
38:
Timer de purge: divergence FW/HW.
41:
Erreur init timer de purge.
42:
Débit purge bas attendu.
43:
Débit purge haut attendu.
51:
Vérifier alim air (fuites?)
52:
Vérifier unité de purge et alim air.
53:
Vérif. unité de purge, alim air, fuites
54:
Vérifier unité de purge et alim air.
55:
Changer la carte AEXB.
56:
Une nouvelle purge sera lancée.
57:
Vérifier connexions système de purge 2.
58:
Changer la carte AEXB.
61:
Vérifier le connecteur de la carte AEXB.
62:
Vérifier unité de purge, alim air
63:
Vérif. unité de purge, alim air, fuites
70:
Erreur  71058
71:
Pas de dialogue unité ACA
72:
sur bus BASE
73:
Traitement:
74:
1. Vérifier ACA
75:
2. Vérifier les câbles
76:
Reprise du boot dans:
77:
secondes
78:
Attention ! prise A4XB non antidéflagr.
