17::
0:
Segnali IO
1:
Unita'
2:
Segnali utente
3:
PorteDigitali
4:
Input sistema
5:
Output sistema
6:
Connessioni incrociate
7:
Tipo di unita'
8:
Nome segnale
9:
Nome unita'
10:
Tipo segnale
11:
Numero segnale
12:
Max Logico
13:
Max Fisico
14:
Min Logico
15:
Min Fisico
16:
Filtro Passivo
17:
Filtro Attivo
18:
Invertito
19:
Salva
20:
Lunghezza porta digitale
21:
Segnale di inizio
22:
Azione
23:
Argomento
24:
Stato
25:
Da
26:
A
27:
Nome             Nome prodotto
28:
Nome             Indirizzo   Tipo    Bus
29:
Nome             Unita'      Tipo Seg.F
30:
Nome             Unita'      Lungh.Seg.F
31:
Nome             Azione
32:
Nome             Stato
33:
Da               A
34:
SI
35:
NO
36:
GI
37:
GO
38:
MotorOn
39:
MotorOff
40:
Start
41:
StartMain
42:
Stop
43:
StopCiclo
44:
Interrupt
45:
LoadStart
46:
ResetEstop
47:
ResetError
48:
SyncExtAx
49:
MotOnStart
50:
StopInstr
51:
SysReset
52:
OnCiclo
53:
EmStop
54:
AutoOn
55:
RunchOk
56:
Velocita' TCP
57:
Errore
58:
Stato MotOn
59:
Stato MotOff
60:
PFError
61:
DI
62:
DO
63:
AI
64:
AO
65:
Tipo Unita'
66:
Costruttore
67:
Prodotto
68:
ID Costruttore
69:
ID Prodotto
70:
ID Tipo di dispositivo
71:
Revisione Principale
72:
Revisione Secondaria
73:
Ingressi digitali
74:
Uscite digitali
75:
Ingressi analogici
76:
Uscite analogiche
77:
Bus unita'
78:
Indirizzo
79:
Frequenza polling
80:
Disabilitato
81:
AckErrDialog
82:
Accesso
83:
QuickStop
84:
StiffStop
85:
MotSupTrigg
86:
MotSupOn
87:
IO Buses
88:
Nome
89:
Bus
90:
Baudrate
91:
RegDistErr
92:
Driver
93:
Config Path
94:
Recovery Time
95:
TCPSpeedRef
96:
Blocked I/O
97:
Set I/O In Auto
98:
Stato memorizzato
99:
SoftStop
1000:
ResetEnChn
1001:
BaudRate
1002:
MacId
1003:
500
1004:
250
1005:
125
1006:
MasterEnabled
1007:
TRUE
1008:
FALSE
1009:
RobNotMoving
