80::
0:
Kommunikation
1:
Seriel port
2:
Navn
3:
Baud-rate
4:
Paritet
5:
Antal databits
6:
Antal stopbits
7:
Protokol
8:
Lokal adresse
9:
Ekstern adresse
10:
7
11:
8
12:
1
13:
2
14:
SLIP
15:
XONXOFF
16:
INGEN
17:
300
18:
600
19:
1200
20:
2400
21:
4800
22:
9600
23:
19200
24:
38400
25:
ingen
26:
ulige
27:
lige
28:
ignorer
29:
Navn     Kanal        Baud-rate
30:
Kanal
31:
Fysisk kanaler
32:
Transmissionsprotokoller
33:
Applikationsprotokoller
34:
Type
35:
Fysisk kanal
36:
Portnr.
37:
Navn        Type        Kanal
38:
Navn        Type        Fysisk kanal
39:
Navn        Type        Trans. Prot.
40:
Trans Prot.
41:
Send start meddelse
42:
SAND
43:
FALSK
44:
til
45:
fra
46:
RTS/CTS Control
47:
Serveradresse
48:
Aktiver alle
49:
Betroet
50:
Lokal-sti
51:
Server-sti
52:
Bruger-ID
53:
Gruppe-ID
54:
JA
55:
NEJ
56:
Vis i progrboks
57:
Gateway
58:
Subnet mask
59:
Duplex
60:
Full
61:
Half
62:
Aktiver SUBSCW
63:
Brugernavn
64:
Adgangskode
65:
Connector
66:
None
67:
RTS/CTS
68:
XON/XOFF
69:
MaxFileSize kB
