92::
0:
Texto rapid sold.ptos.
1:
Servic.
2:
Salta
3:
Suelda
4:
Reinten
5:
Interrp
6:
Rutina servicio lista
7:
SWSYS01: Interrupcion supervision ilegal
8:
SWSYS02: Interrupcion proceso ilegal
9:
SWSYS03: Error interno, Num.err.invalido
10:
sw001: Spotdata invalido
11:
sw004: Error pinza
12:
sw006: Error soldadura
13:
sw007: Valor invalido
14:
sw008: Error preweld
15:
sw009: Error postweld
16:
prog_no invalido, 0 a sw_prog_max
17:
tip_no invalido, 1, 2, 12, 21
18:
gun_pressure invalido, 1 a
19:
No se alcanzo la presion pinza
20:
Exceso tiempo apertura pinza
21:
Exceso tiempo Weld_ready
22:
para sw_parity, 0=sin, 1=impar, 2=par
23:
sw010: Error com.:
24:
Error comunicacion timer sold., no puedo
25:
enviar/recibir datos del/al timer
26:
Temporizador: Comprobar conexion serie!
27:
Equipo pinza
28:
sw011: Error instruccion
29:
No hay equipo pinza activado
30:
equ_no invalido en el dato spotdata
31:
sw012: Error sinc. tarea
32:
La tarea de proceso ya no esta sincro-
33:
Acciones man. no posible en servicio!
34:
Valor actual
35:
Robtarget actual:
36:
Sold. abortada!
37:
Se ha saltado la posicion
38:
nizada con la tarea principal, mover PP
39:
a principal o reducir carga del sistema.
201:
CARGANDO PARAMETROS PINZA
202:
CARGANDO PROGRAMAS
203:
CARGANDO CALENTAM. STEPPER
204:
CARGANDO PARAMETROS POSICION
205:
CARGANDO PARAMETROS FUERZA
206:
FIN CARGA DE PARAMETROS
211:
Se precisa fresar electrodos
212:
Se precisa cambiar electrodos
213:
Desgaste electrodos demasiado grande
214:
Se precisa inicializar pinza
215:
Error en num.sendraw
216:
Error disco floppy
220:
Error SWIT:
221:
Falta carta SWIT
222:
Frecuencia inesperada
223:
Tiristores no conducen
224:
Temperatura Tiristores
225:
Tiristores sin potencia
226:
Tiristores cortocircuitados
227:
Sin tension de referencia
228:
Fase cambiada
229:
No puedo medir frecuencia
230:
Numero programa
231:
Corriente Req. demasiado baja
232:
Corriente Req. demasiado alta
235:
Corriente medida demasiado baja
236:
Corriente medida demasiado alta
237:
Punt.sold. fuera tolerancia
240:
Corriente max. demasiado baja
241:
Corriente min. demasiado alta
242:
No mido corriente
245:
Offset salida analogica demasiado alto
246:
Sensor posicion fuera de limites
247:
Posicion absoluta perdida
248:
Falta pieza
250:
Potencia desconectada
255:
Posicion limite
256:
Medida Corriente
