71::
0:
Obl sv
1:
Ladeni svaru...
2:
Ladeni propl...
3:
(Ladeni svu)
4:
(Ladeni stopy)
5:
Zablokovani...
6:
Zablokovat
7:
Uvolnit
8:
Zrusit
9:
OK
10:
Blokovani obl svar
11:
Pro zablok procesu stisk Zablokovat
12:
Pro uvolneni procesu stisk Uvolnit
13:
Zablokovan
14:
Proces
15:
x
16:

17:
Svareni
18:
Proplet.
19:
Stopov.
20:
Svar
21:
Proplet
22:
Stopa
23:
Lad. obl svar
24:
Zmenit soucasnou hodnotu
25:
Data svareni
26:
Ladeni
27:
Soucasne
28:
Vyberte data
29:
Pocat. >
30:
Stisk >
31:
-
32:
+
33:
Obratit
34:
Lad. propl obl svar
35:
Data propletani
36:
Aktual.
37:
Aktualizovat pocatecni data
38:
Pocatek
39:
Ladeni soucasne
40:
aw_inhibit
41:
weldBlocked
42:
weaveBlocked
43:
trackBlocked
44:
data svu
45:
data svareni
46:
data propletani
47:
Ruc pod dratu...
48:
Plyn Zap/Vyp...
49:
Ruc pod dratu obl sv
50:
Pro podavani vpred stisknete Vpred
51:
Pro stazeni zpet stisknete Vzad
52:
Pod dratu pokracuje tak dlouho jak
53:
funkcni klavesa je stisknuta.
54:
Vpred
55:
Vzad
56:
(Uvolni)
60:
bool
61:
Vyb sys obl svar...
62:
System:
63:
Prirustky...
64:
Prir ladeni obl svar
65:
Napeti:
66:
Vzdalenost:
67:
Podavani dratu:
68:
Rychlost svareni:
69:
Vybrat sys obl svar
70:
curr_aw_data
71:
curr_system_no
72:
curr_weld
73:
curr_weld_type
74:
curr_seam
75:
curr_seam_type
76:
curr_weave
77:
curr_weave_type
78:
retezec
80:
Rucni Zap/Vyp plynu
81:
Pro aktivaci stisknete Plyn zap
82:
Plyn je zapnut tak dlouho jak
83:
Funkcni klavesa je stisknuta.
84:
Plyn z
86:
 
87:
awproc_id
88:
ipm_id
89:
user_data
100:
Snimac oblouk svareni Zap/Vyp
101:
Pro aktivaci snimace stisknete Zap
102:
Pro odstaveni snimace stisknete Vyp
103:
Zap
104:
(Zap)
105:
Vyp
106:
(Vyp)
107:
Y:
108:
Z:
109:
Mez.:
110:
*****
111:
Souradnice snimace
112:
Kloub:
113:
Chyba snimace\n
\n
   Chyba komunikace
114:
Chyba snimace\n
\n
   Vseobecna chyba
115:
Chyba snimace\n
\n
   Snimac je zaneprazdnen
116:
Chyba snimace\n
\n
   Neznamy prikaz
117:
Chyba snimace\n
\n
   Nelegalni cislo promenne
118:
Chyba snimace\n
\n
   Vnejsi poplach
119:
Chyba snimace\n
\n
   Chyba kamery
120:
Chyba snimace\n
\n
   Chyba teploty
121:
Chyba snimace\n
\n
   Hodnota mimo rozsah
122:
Chyba snimace\n
\n
   Chyba kontroly kamery
123:
OK
124:
Snimac...
125:
(Snimac)
126:
Souradnice robotu
127:
Kalibrace:
140:
Hodn. mereni...
141:
Hodnoty mereni
142:
        Soucasne
143:
V
144:
A
145:
Napeti
146:
Proud
147:
No data
148:

149:
Originalni hodnota je nula.\n
Prevedte soucasnu hodnotu\n
na nulu.\n
\n
OK pro prevedeni?
150:
RotX:
151:
RotY:
152:
RotZ:
