88::
30:
De conveyor is niet geaktiveerd
31:
De %s instruktie is al verbonden
32:
De parameter %s is negatief
33:
Maak het positief of nul
34:
The parameter %s heeft de robot\n
buiten zijn werkgebied gebracht.
35:
Verlaag de waarde
36:
De %s instruktie kan niet uitgevoerd\n
worden omdat het systeem in stop-\n
status verkeerd
37:
Het object waarvoor de\n
instruktie %s\n
aan het wachten was, is\n
weggevallen
38:
Voer de instruktie nog een keer uit
39:
De instruktie %s, was\n
onderbroken, reden onbekend
40:
Gebruikersframe fout.\n
Het is niet mogelijk om het gecoordi-\n
neerde gebruikersframe te krijgen
41:
Geen single nummer gedefinieerd
42:
As fout\n
De as alleen is onjuist geinitialiseerd
43:
Een andere %s instruktie\n
wacht op het object
44:
Een andere %s instruktie\n
wacht voor een afstand tot\n
het object
45:
De %s instruktie heeft\n
het kontakt met de conveyor\n
verloren.
