71::
0:
Lassen
1:
Lassen Bijst..
2:
Pendelen Bijst.
3:
(Boog Bijst.)
4:
(Volgen Bijst.)
5:
Blokkeren...
6:
Blokkeer
7:
Release
8:
Cancel
9:
OK
10:
AW Blokkering
11:
Blokkeren proces: druk Blokkeer
12:
Vrijgeven proces: druk Vrijgave
13:
Geblokk
14:
Proces
15:
x
16:

17:
Lassen
18:
Pendelen
19:
Volgen
20:
Las
21:
Pendel
22:
Volg
23:
Lassen Bijst.
24:
Verander huidige waarde
25:
Lasdata
26:
Bijst.
27:
Huidig
28:
Selecteer data
29:
Org. >
30:
Huid.>
31:
-
32:
+
33:
Terug
34:
AW Pendelen Bijst.
35:
Pendeldata
36:
Bijst.
37:
Bijst. org. waarde
38:
Origineel
39:
Bijst.  Huidig
40:
aw_inhibit
41:
weldBlocked
42:
weaveBlocked
43:
trackBlocked
44:
seamdata
45:
welddata
46:
weavedata
47:
Handm. draadaanv..
48:
Gas aan/uit..
49:
AW Handm Draadaanv
50:
Om draad vooruit, druk Fwd
51:
Om draad achteruit, druk Bwd
52:
De draadaanvoer gaat zolang als
53:
de functie toets is ingedrukt
54:
Fwd
55:
Bwd
56:
(Vrijg)
60:
bool
61:
Select. AW systeem
62:
Systeem:
63:
Incrementen..
64:
AW Bijst. increment.
65:
Voltage:
66:
Afstand:
67:
Draadaanv:
68:
Las snelheid:
69:
Select. AW systeem
70:
curr_aw_data
71:
curr_system_no
72:
curr_weld
73:
curr_weld_type
74:
curr_seam
75:
curr_seam_type
76:
curr_weave
77:
curr_weave_type
78:
string
80:
Manueel Gas Aan/Uit
81:
Om te activeren, druk Gas aan
82:
Het gas is aan zolang als
83:
de functie toets is ingedrukt.
84:
Gas aan
86:
 
87:
awproc_id
88:
ipm_id
89:
user_data
100:
AW Manueel Sensor Aan/Uit
101:
Om sensor te act. druk Aan
102:
Om sensor uit te zetten, druk Uit
103:
Aan
104:
(Aan)
105:
Uit
106:
(Uit)
107:
Y:
108:
Z:
109:
Afst:
110:
*****
111:
Sensor coordinaten
112:
Arm:
113:
Sensor fout\n
\n
   Communicatie fout
114:
Sensor fout\n
\n
   Algemene fout
115:
Sensor fout\n
\n
   Sensor bezig
116:
Sensor fout\n
\n
   Onbekend commando
117:
Sensor fout\n
\n
   Illegaal variabele nummer
118:
Sensor fout\n
\n
   Extern alarm
119:
Sensor fout\n
\n
   Camera fout
120:
Sensor fout\n
\n
   Temperatuur fout
121:
Sensor fout\n
\n
   Waarde buiten tolerantie
122:
Sensor fout\n
\n
   Camera kontrole fout
123:
OK
124:
Sensor...
125:
(Sensor)
126:
Robot coordinaten
127:
Calibratie:
140:
Meetwaarden...
141:
Gemeten waarden
142:
        Huidig
143:
V
144:
A
145:
Voltage
146:
Current
147:
No data
148:

149:
Originele waarde is nul.\n
Herhaling heeft huidige waarde\n
nul gemaakt.\n
\n
OK om te herhalen?
150:
RotX:
151:
RotY:
152:
RotZ:
