73::
0:
Bodove svarovani
1:
Chyba systemu bod. svar.\n
Proces bodoveho svarovani\n
neni odstaven\n
\t\n
Nastavte stav procesu definovany SwInit\n
na klidovy
2:
Chyba systemu bod. svar.\n
Parametr %s
3:
Zaporna prodleva SwStart\n

4:
Zaporne preruseni SwInit\n

5:
ProcId. Duvodem je bud:\n
-ProcId neodpovida hodnote zadane\n
 ze SwInit\n
-Proces bodoveho svarovani byl zrusen
6:
Chyba komunik. bod. svar.\n
Duvod: %s
7:
Odezva pom nez rych vyzvy\n

8:
Dalsi spojeni BOSCH neni\n

10:
Chyba bodovacich klesti\n
Duvod:%s
11:
Bod. kleste spatne konf.\n
Duvod: %s
12:
Chybyci IO signal\n
\n
\t\n
1.Configure the mandatory\n
signals used
13:
Chybyci PERS var\n
modul swtimer.sys neodpovida\n
pouzitemu druhu klesti\n
\t\n
2.Vymente ho
14:
Error Number %d\n
\n
\t\n
Viz Nc gun manual
57:
Pohyb s klest. je zakazan\n
Pohyb s klestema neni mozny\n
pokud osa neni synchronizovana\n
\t\n
1.Stav kalibrace osy
58:
Kalibrace klesti je Ok
60:
Chyba pozice klesti\n
Kleste nemuzou dosahnout\n
referencni pozici\n
\t\n
1.Pohon pro sepnuti napajeni\n
2.Decoder\n
3.Mechanicka cast nebo slepene spicky
61:
Refer. klesti prejety\n
Swit casovac nemuze zpracovat\n
obdrzene reference pozice\n
\t\n
1.Swit casovac svaruje a instrukce\n
pohybu probihaji soubezne
62:
Chyba sily klesti\n
Kleste nemuzou provest zadanou\n
silu\n
\t\n
1.Provedte inicializaci klesti\n
2.Kalibraci senzoru pohonu a sily
63:
Refer. klesti nedojely\n
Swit casovac nema dalsi\n
udaje pro zpracovani\n
\n
\t\n
1.Chyba seriovy linky komunikace
64:
Vada na senz. sily klesti\n
senzor sily nepracuje\n
\t\n
1.Kabelaz senzoru sily\n
2.Vymente senzor
65:
Motor klesti pretizen\n
Motorovy proud prilis velky\n
\t\n
1.Kalibrace pohonu\n
2.Mechanicka jednotka nebo prekazka
66:
Chyba udaju klesti\n
mezera mezi referencema\n
prilis velka\n
\t\n
1.Kalibrace robota nebo klesti\n
2.Pozice klesti
67:
Nedovoleny prikaz klesti\n
Ztracen pohyb behem cinosti\n
\t\n
1.Pred zadanim nove cinosti\n
cekejte do ukonceni predchozi
70:
Zavada na pohonu klesti\n
Zavada detekovana pohonnou jednotkou\n
\t\n
1.drive unit leds
75:
Chyba encoderu klesti\n
\n
\t\n
1.Encoder kabelaz
84:
Spat. vypoc. poz. klesti\n
nesoulad mezi citacem otacek\n
a encoderem hodnoty\n
\t\n
1.Pohonny a merici sbernice swit\n
2.Provedte prvni inicializaci klesti
85:
Chyba citace otac. klesti\n
\n
\t\n
1.Encoder kabelaz
90:
Kleste nejsou kalibrovany\n
Neprovedena nebo ztracena kalibrace\n
\t\n
1.Provedte prvni inicializaci klesti
100:
No contact with Medar\n
No communication  with Medar unit or\n
the Medar unit does not respond.\n
\t\n
1.Check the serial cable.\n
2.Check the Medar unit.
