71::
0:
Hitsaus
1:
Hitsaussäätö...
2:
Vaaputussäätö..
3:
(A/L säätö)
4:
(Seurantasäätö)
5:
Estäminen...
6:
Estä
7:
Vapauta
8:
Peruuta
9:
OK
10:
Hitsauksen esto
11:
Prosessin esto paina Estä
12:
Prosessin vapautus paina Vapauta
13:
Estetty
14:
Prosessi
15:
x
16:

17:
Hitsaus
18:
Vaaputus
19:
Seuranta
20:
Hitsi
21:
Vaaputus
22:
Seuranta
23:
AW Hits.säätö
24:
Muuta nykyinen arvo
25:
Welddata
26:
Viritys
27:
Nykyinen
28:
Valitse data
29:
Alkup >
30:
Nyk. >
31:
-
32:
+
33:
Palauta
34:
AW Vaaputussäätö
35:
Weavedata
36:
Päivitä
37:
Päivitä alkuarvo
38:
Alkuper.
39:
Säätö     Nykyinen
40:
aw_inhibit
41:
weldBlocked
42:
weaveBlocked
43:
trackBlocked
44:
seamdata
45:
welddata
46:
weavedata
47:
Käsin Langans.
48:
Kaasu päälle/pois
49:
Käsin langansyöttö
50:
Syöttääksesi lankaa paina Eteen
51:
Langan peruutus, paina Taakse
52:
Langansyöttö on päällä kunnes
53:
toimintonäppäintä painetaan.
54:
Eteen
55:
Taakse
56:
(Vap.)
60:
bool
61:
Valitse AW järj...
62:
Järjest.:
63:
Inkrementit...
64:
AWSäädön inkrementit
65:
Jännite
66:
Etäisyys:
67:
Langansyöttö:
68:
Hitsausnopeus:
69:
Valitse AW järjest.
70:
curr_aw_data
71:
curr_system_no
72:
curr_weld
73:
curr_weld_type
74:
curr_seam
75:
curr_seam_type
76:
curr_weave
77:
curr_weave_type
78:
string
80:
AW Kaasu Päälle/Pois
81:
Aktivointi painamalla Kaasu P
82:
Kaasu on päällä kunnes
83:
toimintonäppäintä painetaan.
84:
Kaasu P
86:
 
87:
awproc_id
88:
ipm_id
89:
user_data
100:
AW Anturi Päälle/Pois
101:
Anturin aktivointi, paina Päälle
102:
Anturin passivointi, paina Pois
103:
Päälle
104:
(Pääll)
105:
Pois
106:
(Pois)
107:
Y:
108:
Z:
109:
Väli:
110:
*****
111:
Anturin koordin.
112:
Nivel:
113:
Anturivirhe\n
\n
  Kommunikointivirhe
114:
Anturivirhe\n
\n
  Yleinen virhe
115:
Anturivirhe\n
\n
  Anturi varattu
116:
Anturivirhe\n
\n
  Tuntematon käsky
117:
Anturivirhe\n
\n
  Luvaton muuttujanumero
118:
Anturivirhe\n
\n
  Ulkoinen hälytys
119:
Anturivirhe\n
\n
  Kameravirhe
120:
Anturivirhe\n
\n
  Lämpötilavirhe
121:
Anturivirhe\n
\n
  Sopimaton arvo
122:
Anturivirhe\n
\n
  Kameran tarkistusvirhe
123:
OK
124:
Anturi...
125:
(Anturi)
126:
Robottikoordin.
127:
Kalibrointi:
140:
Mitt.arvot...
141:
Mittausarvot
142:
          Nykyinen
143:
V
144:
A
145:
Jännite
146:
Virta
147:
Ei dataa
148:

149:
Alkuarvo on nolla.\n
Palautus muuttaa nykyisen arvon\n
nollaksi.\n
\n
OK jos palautus?
150:
RotX:
151:
RotY:
152:
RotZ:
