DAP::
101:
Le nombre maximum d'applications\n
est déjà installé
102:
%.16s n'est pas un\n
nom d'application valide
103:
Vérifier si les modules d'application\n
avec le suffixe %.16s\n
existent dans DAP
104:
Tout code de retour autre que DAOK est\n
rejeté par %.16s
105:
Le saut avant de séquence n'est pas\n
autorisé
106:
Manque signal E/S %.16s
107:
Le process numéro %d de l'application\n
%.16s a déjà été installé
108:
Le numéro %d n'est pas un numéro de\n
départ valide
109:
Le lien utilisateur %d n'est pas une\n
entrée de séquence valide
110:
Le numéro de programme %d est en\n
dehors des limites
111:
L'instruction %.16s a\n
retourné une erreur fatale
112:
%.16s a essayé d'utiliser\n
le descripteur d'un process inexistant
113:
Raison:\n
%.16s n'a pas été exécuté.\n
Vérifier que XXShPowerOn a été exécuté
114:
%.16s a tenté d'utiliser\n
le descripteur d'une application\n
inexistante
115:
L'instruction %.16s n'a pas\n
trouvé l'application %.16s
116:
Tentative d'installer un numéro de\n
process hors limite
117:
L'application adressée n'est pas couram-\n
ment active
118:
Aucune application n'est pas couram-\n
ment active
119:
Pas d'application installée
120:
Le choix de variable utilisateur\n
n'existe pas.
121:
La variable utilisateur a un type erroné
122:
Le type de donnée process interne ne\n
comporte pas daintdata comme premier\n
élément
123:
Les définitions de type de\n
données utilisateur excèdent la taille\n
de stockage des données
124:
Les définitions de type de données\n
utilisateur ne correspondent pas à ce\n
qui a été défini
125:
Nombre maximum de process installés\n
dépassé
126:
Erreur pendant le rechargement\n
de la zone Coupure Secteur
127:
Un redémarrage automatique des\n
process ne sera pas possible
128:
Nouvelle application ou\n
nouveau process demandé(e)\n
\n
Démarrage à chaud nécessaire\n
pour installer la nouvelle config
