88::

30:
Der Förderer ist nicht aktiviert.

31:
Die %s Instruktion\n
ist bereits verbunden.

32:
Der Parameter %s ist negativ.

33:
Parameter positiv oder Null setzen.

34:
Der Parameter %s\n
führt den Roboter aus dem\n
Arbeitsbereich heraus.

35:
Wert reduzieren.

36:
Die %s Instruktion\n
kann nicht abgearbeitet werden\n
wenn das System in einem\n
Stop Zustand  ist.

37:
Die Verbindung zum Objekt, auf\n
das die Instruktion %s wartet,\n
wurde gelöst.

38:
Instruktion erneut starten.

39:
Die Instruktion %s wurde\n
abgebrochen.\n
Die Ursache ist unbekannt.

40:
Anwender-Koord. Fehler\n
Zugriff auf koordiniertes Anwender-\n
Koordinatensystem nicht möglich.

41:
Keine Singlenummer definiert.

42:
Achsen Fehler\n
Single Achse ist nicht richtig\n
initialisiert.

43:
Eine andere %s Instruktion\n
wartet auf das Objekt.

44:
Eine andere %s Instruktion\n
wartet auf einen Abstand zu\n
dem Objekt.

45:
Die %s Instruktion hat\n
den Kontakt mit dem\n
Förderer verloren.

