88::
36:
Den %s instruktion kan ikke\n
udføres medens systemet er\n
i en stop status
37:
Objektet som\n
instruktionen %s,\n
ventede på, er blevet\n
droppet
38:
Kør instruktion igen
39:
Instruktionen %s, blev\n
afbrudt, årsag ukendt
40:
Bruger konsol fejl\n
Der er ikke muligt at at få koordineret\n
bruger konsol
41:
Ikke et eneste nummer er defineret
42:
Akse fejl\n
den enkelte akse er ikke initialiseret\n
korrekt
43:
En anden %s instruktion\n
venter på objektet
44:
En anden %s instruktion\n
venter for en afstand\n
til objektet
45:
Den %s instruktion har\n
mistet kontakt med\n
conveyoren.
46:
 Mekanisk enhed er ikke enkel
47:
Sensor proces er ikke\n
initialiseret korrekt
48:
Sensoren er ikke aktiveret
49:
The conveyor is not activated
50:
The %s instruction is already connected
51:
The parameter %s is negative
52:
Set it positive or to zero
53:
The parameter %s forces the\n
robot out of workspace
54:
Decrease the value
