92::
0:
PistehitsRapidteksti
1:
Huolto
2:
Ohita
3:
UudHits
4:
UudYrit
5:
Kesk
6:
Huoltorutiini valmis
7:
SWSYS01: Luvaton valvontakeskeytys
8:
SWSYS02: Luvaton prosessikeskeytys
9:
SWSYS03: Sis. virhe, Luvaton virhenro
10:
sw001: Luvaton spotdata
11:
sw004: Pihtivirhe
12:
sw006: Hitsausvirhe
13:
sw007: Luvaton arvo
14:
sw008: Esihits. virhe
15:
sw009: Hits.jälk. virhe
16:
Luvaton prog_no, 0 ... sw_prog_max
17:
Luvaton tip_no, 1, 2, 12, 21
18:
Luvaton gun_pressure, 1 ...
19:
Pihdin painetta ei saavutettu
20:
Pihdin avaus timeout
21:
Weld_ready timeout
22:
sw_parity:lle, 0=none ,1=odd ,2=even
23:
sw010: Komm. virhe:
24:
Hitsausajastin kommunikaat.virhe, ei voi
25:
lähett./vast.ottaa dataa hitsaus-
26:
ajastimelle. Tarkasta sarjaliityntä !
27:
Pihti varustus
28:
sw011: Käskyvirhe
29:
Pihtivarustusta ei aktivoitu
30:
Luvaton equ_no spotdata:ssa
31:
sw012: Taski synk. virhe
32:
Prosessitaski ei ole enää synkron.
33:
Käsintoiminnot eivät mahd. service:ssä!
34:
Nykyinen arvo
35:
Nykyinen robtarget:
36:
Hitsaus keskeytetty!
37:
Paikoitus on ohitettu
38:
päätaskin kanssa, siirrä SO
39:
päätaskiin tai pienennä järj.kuormitusta
201:
PIHTIPARAMETRIEN LATAUS
202:
OHJELMIEN LATAUS
203:
HEAT STEPPER LATAUS
204:
PAIKOITUSPARAMETRIEN LATAUS
205:
VOIMAPARAMETRIEN LATAUS
206:
PARAMETRIEN LATAUS LOPPU
211:
Kärkien puhdistus tarvitaan
212:
Kärkien vaihto tarvitaan
213:
Kärkien kuluma liian suuri
214:
Pihti ensimm. init tarvitaan
215:
Virhe / sendraw no
216:
Levykevirhe
220:
SWIT VIRHE:
221:
SWIT kortti puuttuu
222:
Odottamaton taajuus
223:
Ei tyristoria toiminnassa
224:
Tyristorin Lämpötila
225:
Tyristoreilla ei tehonsyöttöä
226:
Tyristorien Oikosulku
227:
Ei Jännite Referenssi
228:
Vaihe siirto
229:
Ei voi mitata taajuutta
230:
Ohjelma numero
231:
Vaad. Virta liian alh.
232:
Vaad. Virta liian korkea
235:
Mitattu Virta liian alh.
236:
Mitattu Virta liian korkea
237:
Toleranssin ulkop. Pisteet
240:
Maks. Virta liian alh.
241:
Min. Virta liian korkea
242:
Ei virtamittausta
245:
Analogia Lähtö offsett liian kork.
246:
Paikka-anturi raja-arvon ulkop.
247:
Absoluuttipaikka hävinnyt
248:
Osa puuttuu
250:
Tehons. Pois
255:
Raja-arvo paikka
256:
Virta Mittaus
