92::
0:
RAPID text pro bodove svarovani
1:
Servis
2:
Skok
3:
Opakovany svar
4:
Novy pokus
5:
Preruseni
6:
Servisni rutina pripravena
7:
SWSYS01: Chybne preruseni rizeni
8:
SWSYS02: Chybne preruseni procesu
9:
SWSYS03: Interni chyba, Nespravne errno
10:
sw001: Nesprevne data pro bodovani
11:
sw004: Chyba klesti
12:
sw006: Chyba svarovani
13:
sw007: Nespravna hodnota
14:
sw008: Chyba predsvaru
15:
sw009: Chyba posvaru
16:
Nespravne prog_no v datech svarovani
17:
Nespravne tip_no v datech svarovani
18:
Nespravne gun_pressure v datech svarov.
19:
Nedosazen tlak klesti
20:
Prekrocen cas pro otevreni klesti
21:
Prekrocen cas pro Weld_ready
22:
Nespravny data hodnoty: sw_parity
23:
sw010: Komun. chyba:
24:
Komunikacni chyba svar. casovace, nemuze
25:
zaslat/obdrzet data od/na svarov.
26:
casovac. Zkontrolujte seriove propojeni!
27:
Zarizeni klesti
28:
sw011: Chyba instrukci
29:
Neni aktivni zadne zarizeni klesti
30:
Nespravne equ_no v datech svarovani
31:
sw012: Task synch. error
32:
The process task is no longer synchro-
33:
Manual actions not possible in service!
34:
Current value
35:
Current robtarget:
36:
Weld aborted!
37:
Position has been skipped
38:
nized with the main task, move the PP
39:
to main or reduce the load of the system
201:
NAHRAVANI PARAMETRU KLESTI
202:
NAHRAVANI PROGRAMU
203:
NAHRAVANI KROKU OHREVU
204:
NAHRAVANI PARAMETRU POZIC
205:
NAHRAVANI PARAMETRU SILY
206:
KONAC NAHRAVANI PARAMETRU
211:
Pozadovane ocisteni spicek
212:
Pozadovana vymena spicek
213:
Telo spicek prilis velke
214:
Pozadovana prvni inicializace klesti
215:
Chyba v sendraw no
216:
Chyba diskety
220:
SWIT ERROR:
221:
SWIT deska chyby
222:
Neocekavana frekvence
223:
Neni kondukce tyristoru
224:
Teplota tyristoru
225:
Tyristor je bez napajeni
226:
Skrat na tyristoru
227:
Zadne napeti
228:
Phase shift
229:
Neni mozne merit frekvenci
230:
Cislo programu
231:
Prilis nizky pozad. proud
232:
Prilis vysoky pozad. proud
235:
Mer. proud je prilis velky
236:
Mer. proud je prilis velky
237:
Body jsou mimo tolerance
240:
Max. proud je prilis velky
241:
Min. proud je prilis velky
242:
Nenameren zadny proud
245:
Vystupni analogovy offset\n
je prilis velky
246:
Senzory pozice jsou mimo limitu
247:
Absolutni pozice je ztracena
248:
Nedostatek casti
250:
Napajeni vypnuto
255:
Limitni pozice
256:
Mereni proudu
