RLDAP::
100:
De max string lengte van de parameter\n
%.16s is 5 karakters.\n
Zie specificatie in %.16s.
101:
Controleer de string data waarde
102:
De range van parameter %.16s\n
is van 1 - 4.\n
Zie specificatie in %.16s.
103:
Controleer de num data waarde
104:
Het signaal %.16s in de\n
instructie %.16s\n
heeft geen referentie.
105:
Controleer de EIO configuratie
106:
Optionele signalen \%.6s en\n
\%.6s moet men samen gebruiken.\n
Zie specificatie in %.16s.
107:
Controleer het programma
108:
De inparameter %.16s van de\n
instructie %.16s is geen\n
array.
109:
Controleer de data definitie
110:
De afmetingen van data array\n
%.16s zijn te groot. Zie\n
specificatie in %.16s.
111:
Controleer de data declaratie.
112:
Het array %.16s van de\n
instructie %.16s is niet\n
goed gedefineerd.
113:
Controleer de data samen\n
met de specificatie.
114:
Het event tijd array element\n
%.16s%.3s is kleiner dan 0\n
Zie spec. in %.16s.
115:
Controleer de tijd event data
116:
De data selector %.16s in\n
de instructie %.16s\n
is niet geldig.
117:
Controleer de selectior samen\n
met de specificatie.
118:
De selector %.16s in\n
de instructie %.16s\n
is niet geldig.
119:
Controleer de selectior samen\n
met de specificatie.
120:
Ontbrekend optionele argument in\n
instruction %.16s. Het moet\n
zijn spec. \%.8s of \%.6s.
121:
Zie specificatie voor deze\n
instructie.
