54::
27:
Protezione da scrittura
28:
Non valido per operazione di\n
scrittura digitale
29:
Non valido per operazione di\n
scrittura analogica
30:
Non valido per operazione di\n
lettura digitale
31:
Non valido per operazione di\n
lettura analogica
42:
Non valido per un'operazione di alias
43:
Impossibile accedere al
44:
Generatore evento temporale.
46:
Impossibile leggere segnale I/O\n
\n

47:
Impossibile scrivere segnale I/O\n

48:
Errore configurazione segnale I/O.\n

49:
Verificare la configurazione segnali IO\n
o la definizione degli alias.
50:
Impossibile leggere il segnale I/O\n
%s nell'unità %s.\n

51:
Impossibile scrivere il segnale I/O\n
%s nell'unità %s.\n

56:
Il delay time deve essere positivo.\n

