5::
0:
Joystickkørsel
1:
Rette ind...
2:
Retten ind startes ved bevægelse af\n
joystick.
3:
Bevægelsesovervågning...
4:
Værktøjet rettes ind efter en\n
koordinatakse i "%s".
5:
Slå bevægelsesovervåg. Til/Fra\n
Note: Gælder kun bevægelse
6:

7:
Enhed:
8:
Bevægel.:
9:
Gruppe:
10:
Koord:
11:
Værktøj:
12:
WObj:
13:
Trinvis:
14:
Vælg ønskede data fra listen:
15:
Joystickkørsel
16:
Robot pos:
17:

18:

19:
Liniær
20:
Omorienter
21:
Akser
22:
x y z
23:
Motor
24:
World
25:
Sokkel
26:
Værktøj
27:
WObj
28:

29:

30:

31:

32:

33:

34:
2 1 3
35:
5 4 6
36:
4 5 6
37:
Position:
38:
Ekstern:
39:
Lille
40:
Medium
41:
Stor
42:
World
43:
Sokkel
44:
Værktøj
45:
WObj
46:
1 2 3
47:
Ingen
48:
Lille
49:
Medium
50:
Stor
51:
1
52:
2
53:
Joystickkørsel kan\n
ikke foretages under\n
programkørsel.
54:
Joystickkørsel kan\n
ikke anvendes i\n
automatisk tilstand.
55:
Ny
56:
Ændre
57:
Definer
58:
Bruger
59:
Bruger
60:
Bevægelsestype
61:
Trinvis...
62:
Brugerdefineret trin
63:
Skift værdier for de variable\n
bevægelsestrin, der anvendes til\n
de forskellige bevægelsestyper.
64:
Liniær:
65:
Robotakser:
66:
Omorientering:
67:
Ekstern akser:
68:
Værdi
69:
Samme som medium trin.
70:
Grænser
71:
mm
72:
gr
73:
Joystick lås:
74:
Ingen
75:
Ingen
76:
Bevægelsesovervågningsstatus:
77:
TIL
78:
FRA
79:
AbsAcc Til
80:
Emnelast:
81:
Last
82:
Indstillinger...
83:
Alternativer:
84:
Tilføj
85:
Fjern
86:
Default
87:
Operatørdef. joystickkørselsvindue
88:
Deaktivater...
89:
Deaktiv
90:
Deaktiver mekanisk enhed.
91:
For at deaktivere, vælg mekaniske enhed\n
og pres Deact.
92:
Ingen gyldig mekanisk enheder er gyldige
93:
(Deact)
94:
Selection not valid.\n
The work object is moved by\n
a mechanical unit that\n
currently is deactivated.\n
\n
Press ENTER to proceed.
