%%%
  VERSION: 1
  LANGUAGE: ENGLISH
%%%

MODULE DPTEXT (SYSMODULE, NOSTEPIN, READONLY)

! ----------------
! $Revision: 1.5 $ 
! ----------------

!---------------------------------------
! G L O B A L  D A T A
!--------------------------------------- 

  CONST string Version_DPTEXT := "3.1.0";
! Description: 
! CONST string Version_XXXXXXXX := "1.2.3";
!
!          XXXXXXXX - Module name
!                 1 - version number  (changed of SEROP) 
!                 2 - revision number (changed of SEROP)
!                 3 - revision number (for external use)

!Error messages: header (max 24 char), reason (max 40 char), reason (max 40 char)

 CONST string stErrMess{21,3}:=[["dp01: Dispense Fout","Niet mogelijk te starten zonder","On argument."],
                                ["dp02: Dispense Fout","Waarde voor DPUSER data dp_fl1_corr","is buiten limieten."],
	                        ["dp03: Dispense Fout","Waarde voor DPUSER data dp_fl2_corr","is buiten limieten."],
        			["dp04: Dispense Fout","Waarde voor flow1_type in beaddata","is buiten limieten."],
				["dp05: Dispense Fout","Waarde voor flow2_type in beaddata","is buiten limieten."],
				["dp06: Dispense Fout","Niet mogelijk om 2 opeenvolgende","On instructies te gebruiken."],
	                        ["dp07: Dispense Fout","Waarde voor fl1_delay in equipdata","is buiten limieten."],
				["dp08: Dispense Fout","Waarde voor fl2_delay in equipdata","is buiten limieten."],
				["dp09: Dispense Fout","Waarde voor ref_speed in equipdata","is buiten limieten."],
				["dp10: Dispense Fout","Waarde voor equip_no in beaddata","is buiten limieten."],
				["dp11: Dispense Fout","Onverwachtte Stop.","Gestopt terwijl dispensing actief was."],
				["dp12: Dispense Fout","Onbekende Fout tijdens dispensing.",""],
				["dp13: Dispense Fout","Waarde voor DPUSER data dp_nof_equip","is buiten limieten."],
				["dp14: Dispense Fout","Waarde voor flow1 in beaddata","is buiten limieten."],
				["dp15: Dispense Fout","Waarde voor flow2 in beaddata","is buiten limieten."],
				["dp16: Dispense Fout","Waarde voor fl1_corr in equipdata","is buiten limieten."],
				["dp17: Dispense Fout","Waarde voor fl2_corr in equipdata","is buiten limieten."],
				["dp18: Dispense Fout","Niet mogelijk equipment te wijzigen","in het midden van een rups."],
				["dp19: Dispense Fout","Waarde voor acc_max of decel_max","in equipdata is te laag."],
				["dp20: Dispense Error","The calculated flow value","is out of limits"],
				["dp21: Dispense Error","fl1_delay or fl2_delay in equipdata","is out of limits"]];
				
!Error message reason (max 40 char)
 CONST string stErrCont:="Dispensing gestart op volgende ON instr"; 
 CONST string stErrCont1:="Restart (type 1) wordt uitgevoerd.";
 CONST string stErrCont2:="Restart (type 2) wordt uitgevoerd.";
 CONST string stErrContLim:="dp_restart_type waarde buiten grenzen.";

!Restart messages:
!                                 "<              40 char                 >"

 CONST string stRestartMess1{5}:=["Het proces is onderbroken dicht bij de",
                                  "start of einde van een rups. De rups",
                                  "kwaliteit na de herstart moet",
                                  "gecontroleerd worden!",
                                  "Kies Vraag om herstart type 1 te kiezen"];

 CONST string stRestartMess2{5}:=["Onmogelijk huidige rups te herstarten",
                                  "Dispensing worst gestart bij volgende",
                                  "ON instructie.",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess3{5}:=["Mogelijkheid huidige rups Nat of Droog",
                                  "te herstarten. Voor de herstart is het",
                                  "mogelijk om het TCP terug te brengen",
                                  "op het pad.",
                                  ""];
!
!The first line in stRestartMess4 is reduced to max 39 char. (Current key
!number will be added automatically).
!
 CONST string stRestartMess4{5}:=["Gebruik functie toets nummer: ",
                                  "Het TCP wordt langzaam terug gebracht",
                                  "op het pad, zolangs als de toets wordt",
                                  "ingedrukt.",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess5{5}:=["NB! Als Terug is ingedrukt gaat het",
                                  "TCP langzaam terug langs het pad.",
                                  "Deze afstand is ingesteld in DPUSER.",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess6{5}:=["Het is nu mogelijk om de huidige rups",
                                  "Droog of Nat te herstarten.",
                                  "",
                                  "",
                                  ""];

 CONST string stRestartMess7{5}:=["Onmogelijk om de robot terug langs het",
                                  "pad te bewegen over de gevraagde",
                                  "afstand. Vanaf de huidige positie is",
                                  "het mogelijk om Droog of Nat te",
                                  "herstarten."];

!Restart push button texts:

 CONST string stQuery:=    "Vraag";
 CONST string stContinue:= "Cont";
 CONST string stWet:=      "Nat";
 CONST string stDry:=      "Droog";
 CONST string stBackward:= "Terug"; 
 
ENDMODULE
