80::
0:
Comunicazione
1:
Canale seriale
2:
Nome
3:
Baud rate
4:
Parita'
5:
Nr di bit
6:
No bits di stop
7:
Protocollo
8:
Ind LOC(SLIP)
9:
Ind Rem (SLIP)
10:
7
11:
8
12:
1
13:
2
14:
SLIP
15:
XONXOFF
16:
NESSUNO
17:
300
18:
600
19:
1200
20:
2400
21:
4800
22:
9600
23:
19200
24:
38400
25:
nessuno
26:
dispari
27:
pari
28:
ignora
29:
Nome     Canale       Baudrate
30:
Canale
31:
Canali Fisici
32:
Protocollo Trasmissione
33:
Protocollo Applicazione
34:
Tipo
35:
Canale Fis
36:
Porta Nr
37:
Nome        Tipo       Canale
38:
Nome        Tipo       Canale Fis
39:
Nome        Tipo       Prot. Trasm.
40:
Prot. Trasm.
41:
Invia msg start-up
42:
TRUE
43:
FALSE
44:
on
45:
off
46:
Control RTS/CTS
47:
Indirizz Server
48:
Installa tutti
49:
Trusted
50:
Percorso locale
51:
Percorso server
52:
User ID
53:
Gruppo ID
54:
Si'
55:
No
56:
Mostra su video
57:
Gateway
58:
Subnet mask
59:
Duplex
60:
Pieno
61:
Half
62:
Attiva SUBSCW
63:
Username
64:
Password
65:
Connettore
66:
Nessuno
67:
RTS/CTS
68:
XON/XOFF
69:
MaxFileSize kB
