55::
46:
Impossibile aprire
47:
CODICE CHIAMATA:
48:
File o canale seriale non aperto
49:
File o canale seriale non è aperto\n
in modalità carattere
50:
File o canale seriale non è aperto\n
in modalità binaria
51:
Impossibile accedere al file
52:
Il parametro %s in
53:
non e' un array.
54:
Il buffer di uscita deve essere\n
un array di num\n

55:
e' specificato come valore negativo.
56:
Il parametro deve essere positivo.
57:
Impossibile accedere al
58:
generatore eventi temporali.
59:
generatore segnali.
60:
Un timeout ha interrotto l'esecuzione di
61:
Un input digitale ha interrotto\n
l'esecuzione di
65:
I dati ricevuti non sono\n
di tipo numerico
68:
Troppe richieste di lettura in attesa
76:
L'elemento di buffer %i in
77:
non e' compreso tra 0-255.
78:
Tutti gli elementi nel buffer devono\n
avere valori compresi tra 0-255
80:
e' fuori dall'array.
88:
Non aperto o non è un canale seriale
89:
ha tipo dati improprio
90:
tipi non-valore e semi-valore non\n
dovrebbero essere usati
91:
non chiuso
95:
File o canale seriale non aperto per\n
la lettura
96:
File o canale seriale non aperto per\n
la scrittura
98:
Tipo atteso differisce da quello\n
letto in %s
99:
Uno o più bytes non letti propriamente.\n
Il valore dei dati letti potrebbe essere\n
non conforme
