92::
0:
Puntlas rapid tekst
1:
Service
2:
Oversl.
3:
Herlass
4:
Herkans
5:
Afbr.
6:
Service routine gereed
7:
SWSYS01:Illegale supervisie onderbreking
8:
SWSYS02: Illegale proces onderbreking
9:
SWSYS03: Interne fout, Ongeldig foutnr
10:
sw001: Ongeldige puntlasdata
11:
sw004: Lastangfout
12:
sw006: Lasfout
13:
sw007: Ongeldige waarde
14:
sw008: Voorlasfout
15:
sw009: Nalasfout
16:
Ongeldig programmanummer in lasdata
17:
Ongelding tipnummer in lasdata
18:
Ongeldige tangdruk in lasdata
19:
Tangdruk is niet bereikt
20:
Tang open timeout
21:
Las gereed timeout
22:
Ongeldige waarde: sw_parity
23:
sw010: Komm.fout:
24:
Lastimer kommunikatiefout, kan niet
25:
data sturen/ontvangen naar of van de las
26:
timer. Kontroleer de seriele verbinding.
27:
Lastangapparatuur
28:
sw011: Instruktiefout
29:
Er is geen tangapparatuur geaktiveerd
30:
Ongeldige equ_no in lasdata
31:
sw012: Background task
32:
Achtergrondtaak gestopt herstart systeem
33:
Manuele acties niet mogelijk in service!
34:
Current value
35:
Current robtarget:
36:
Weld aborted!
37:
Position has been skipped
38:
nized with the main task, move the PP
39:
to main or reduce the load of the system
201:
GUN PARAMETERS WORDEN GELADEN
202:
PROGRAMMA'S WORDEN GELADEN
203:
HEAT STEPPER WORDT GELADEN
204:
POSITIEPARAMETERS WORDEN GELADEN
205:
KRACHTPARAMETERS WORDEN GELADEN
206:
EINDE VAN HET LADEN VAN PARAMETERS
211:
Tips moeten geslepen worden
212:
Tips moeten vervangen worden
213:
Tipsslijtage is te groot
214:
Init van tang is vereist
215:
Fout in sendraw nummer
216:
Floppy-schijf fout
220:
SWIT FOUT:
221:
SWIT bord is niet aanwezig
222:
Onverwachte frekwentie
223:
Geen thyristor-geleiding
224:
Thyristoren temperatuur
225:
Thyristoren hebben geen vermogen
226:
Thyristoren kortgesloten
227:
Geen spanning-referenties
228:
Faseverschuiving
229:
Niet mogelijk om frekwentie te meten
230:
Programmanummer
231:
Benodigde stroom te laag
232:
Benodigde stroom te hoog
235:
Gemeten stroom te laag
236:
Gemeten stroom te hoog
237:
Puntlassen buiten tolerantie
240:
Maximale stroom te laag
241:
Minimale stroom te hoog
242:
Geen stroommeting
245:
Analoge uitgangsoffset te hoog
246:
Positiesensor buiten de limiet
247:
Absolute positie is verloren
248:
Er mist een deel
250:
Vermogen is uit
255:
Limietpositie
256:
Stroommeting
