102::
0:
SYS_FAIL: Impossibile pulire dati info
1:
SYS_FAIL: Imposs. aprire EIO_UNIT AMA
2:
SEQUENZA AVVIO SPURGO
3:
ERRORE:EIO_UNIT NON inserito
4:
EIO_UNIT inserito
5:
Stato inizializzazione:
6:
Stato powerUP
7:
Lavaggio
8:
Stabilizzazione flusso d'aria
9:
Manutenzione
10:
Guasto
11:
NonEx robot
12:
Stato sconosciuto
13:
Attesa sensori pronti
14:
Attesa per flusso aria alto
15:
Timer
16:
Attesa per flusso aria stabile
17:
Area EExp spurgata
18:
Continua quando guasto rimosso
19:
Attesa per AMA...
20:
Guasto nell'intrfaccia segnale con ACA
21:
Stato sensore:
22:
Spurgo Basso  Alto   Alto
23:
Sistem Press  Press  Flusso
24:
Codice errore
25:
Codice ultimo errore
26:
Codice avviso
27:
Codice ultimo avviso
30:
secondi rimasti
31:
Pressione spurgo troppo basso
32:
Pressione spurgo troppo alto
33:
Flusso spurgo basso inatteso
34:
Flusso spurgo alto inatteso
35:
tempi spurgo differ.
36:
Timers spurgo riavviati
37:
Segnale sul sistema spurgo 2.
38:
Purge timer divergence FW/HW.
41:
Init timer Spurgo fallito.
42:
Basso flusso spurgo atteso.
43:
Alto flusso spurgo atteso.
51:
Verif  aliment. aria e cercare perdite.
52:
Verif.unitą spurgo e alim. aria
53:
Verif.unitą spurgo,alim. aria e perdite
54:
Verif.unitą spurgo,alim. aria
55:
Cambiare scheda CMPU
56:
Il sistema spurghera' di nuovo.
57:
Verif. dummy plug for sistema spurgo 2.
58:
Cambio AEXB board.
61:
Verif. init timer selett. su scheda AEXB
62:
Verif. unita' spurgo e alim. aria.
63:
Verif. unita' spurgo e alim. aria.
70:
Errore  71058
71:
No contatto unitą I/O: ACA
72:
sul bus BASE
73:
Check list:
74:
1. Verificare ACA
75:
2. Verificare cavi
76:
Il robot continuerą il booting in:
77:
secondi
78:
ATTENZIONE!Ci sono plug NonEx nella AEXB
