92::
0:
Textes Rapid SR
1:
Service
2:
Sauter
3:
Ressoud
4:
Réessai
5:
Arrêt
6:
Routine de Service terminée
7:
SWSYS01: Interrupt. supervision illicite
8:
SWSYS02: Interrupt. process illicite
9:
SWSYS03: Erreur interne, errno invalide
10:
sw001: Spotdata invalide
11:
sw004: Erreur pince
12:
sw006: Erreur soudure
13:
sw007: Valeur incorrecte
14:
sw008: Erreur sup. avant soudure
15:
sw009: Erreur sup. après soudure
16:
No programme invalide, 0 à sw_prog_max
17:
tip_no invalide, 1, 2, 12, 21
18:
Pression pince invalide, 1 à
19:
Pression pince non atteinte
20:
Timeout ouverture pince
21:
Timeout Weld_ready
22:
pour sw_parity,0=sans,1=impaire,2=paire
23:
sw010: Erreur de comm.:
24:
Erreur de communication séquenceur, pb
25:
émission/réception avec le séquenceur
26:
Vérifier la connexion série !
27:
Equipement pince
28:
sw011: Erreur instruction
29:
Pas d'équipement pince actif
30:
equ_no invalide dans spotdata
31:
sw012: Erreur synchro tâche
32:
la tâche process n'est plus synchronisée
33:
Action manuelle impossible en service!
34:
Valeur courant
35:
robtarget courante:
36:
Soudure abandonnée!
37:
La position a été sautée
38:
avec la tâche MAIN; redémarrer en début
39:
de main() ou réduire la charge CPU
201:
CHARGEMENT PARAMETRES PINCE
202:
CHARGEMENT PROGRAMMES
203:
CHARGEMENT LOIS DE DEPHASAGE
204:
CHARGEMENT PARAMETRES POSITION
205:
CHARGEMENT PARAMETRES FORCE
206:
***** FIN CHARGEMENT *****
211:
Demande de rôdage
212:
Demande de changement électrodes
213:
Usure électrodes
214:
Première init pince demandée
215:
Erreur interne sendraw
216:
Erreur disquette
220:
ERREUR SWIT:
221:
Manque carte SWIT
222:
Fréquence non attendue
223:
Pas de conduction thyristors
224:
Température Thyristors
225:
Thyristors non alimentés
226:
Court-circuit Thyristors
227:
Pas de Référence tension
228:
Déphasage trop grand
229:
Fréquence non mesurable
230:
Numéro de programme
231:
I demandé trop faible
232:
I demandé trop fort
235:
I mesuré trop faible
236:
I mesuré trop fort
237:
Points hors tolérance
240:
I Max trop faible
241:
I Min trop fort
242:
Pas de mesure courant
245:
Consigne élevée pour effort nul
246:
Position hors limite
247:
Position absolue perdue
248:
Pièce manquante
250:
Coupure puissance inattendue
255:
Butée position
256:
Erreur mesure courant
